## Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

На главную
Министерство
Руководство
Структура
Контактная информация
Конкурсы
Координационные и совещательные органы
Текущая деятельность
Перечень организаций, подведомственных министерству
Новости
Горячая линия по вопросам проезда
Перечень автомобильных дорог Новосибирской области
Документы
Инвестиционные проекты, реализуемые в транспортном комплексе Новосибирской области
Документы по вопросам безопасности дорожного движения на дорогах города и области
Документы по вопросам организации пассажирских перевозок
Реализация национального плана противодействию коррупции
Административные регламенты
Нормативно правовые документы
Проекты нормативно правовых актов
Мероприятия
2011 год
2010 год
2009 год
2008 год
Рекомендуемые сайты
Правительство РФ
Министерство транспорта РФ
Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение"
Сибирский федеральный округ
ОАО «Экспресс-пригород»
ОАО "Аэропорт Толмачево"
ОАО "Авиакомпания Сибирь"
Новосибирский Автовокзал

Сайт администрации НСО
Поиск по сайту

Классификация автотранспортных средств принятая ЕЭК ООН

Катего- рия АТС | Тип и общее назначение АТС | Максимальная масса | Класс и эксплуатационное назначение АТС
1 | 2 | 3 | 4
М 1 | АТС, используемые для перевозки пассажиров и имеющие не более 8 мест (кроме места водителя) | Не регламентируется | Легковые автомобили, в том числе повышенной проходимости

М 2

АТС, используемые для
перевозки пассажиров и
имеющие более 8 мест (кроме
места водителя)

До 5,0

Автобусы:
городские, кл. I,
междугородные,
кл. II,
туристические,
кл. III

М 3

АТС, используемые для
перевозки пассажиров и
имеющие более 8 мест (кроме
места водителя)

Свыше 5,0

Автобусы:
городские, кл. I,
междугородные,
кл. II,
туристические,
кл. III, в том
числе сочлененные

М 2 и
М 3

Отдельно выделяются
маломестные АТС,
предназначенные для
перевозки пассажиров,
вместимостью не более 22
сидящих или стоящих
пассажиров (кроме места
водителя)

Не
регламентируется

Автобусы
маломестные:
- для стоящих и
сидящих пассажиров,
кл. А;
- для сидящих
пассажиров, кл. В;
- в том числе
повышенной
проходимости

N 1

АТС, предназначенные для
перевозки грузов

До 3,5

Грузовые,
специализированные
и специальные
автомобили, в т.ч.
повышенной
проходимости

N 2

АТС, предназначенные для
перевозки грузов

Свыше 3,5 до
12,0

Грузовые
автомобили,
автомобили-тягачи,
специализированные
и специальные
автомобили, в т.ч.
повышенной
проходимости

N 3

АТС, предназначенные для
перевозки грузов

Свыше 12,0

Грузовые
автомобили,
автомобили-тягачи,
специализированные
и специальные
автомобили, в т.ч.
повышенной
проходимости

О 1 | АТС, буксируемые для перевозки | До 0,75 | Прицепы
О 2 | АТС, буксируемые для перевозки | Свыше 0,75 до 3,5 | Прицепы и полуприцепы
О 3 | АТС, буксируемые для перевозки | Свыше 3,5 до 10,0 | Прицепы и полуприцепы
О 4 | АТС, буксируемые для перевозки | Свыше 10,0 | Прицепы и полуприцепы

Принятая классификация мототранспортных средств (Гост Р 52051-2003)

Категория L3 – Мотоцикл. Двухколесное транспортное средство, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб.см и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/час.

Категория L4 – Мотоцикл с коляской. Трехколесное транспортное средство с колесами, ассиметричными по отношению к средней продольной плоскости, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб.см и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/час.

Категория L5 – Трицикл. Трехколесное транспортное средство с колесами, ссиметричными по отношению к средней продольной плоскости транспортного средства, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб.см и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/час.

Класс и эксплуатационное назначение автотранспортных средств

Класс I - Транспортные средства, конструкцией которых предусмотрены зоны для стоящих пассажиров, обеспечивающие возможность пассажирообмена.

Класс II - Транспортные средства, сконструированные для перевозки главным образом сидящих пассажиров, в которых может предусматриваться перевозка стоящих пассажиров, находящихся в проходах и /или в зонах, не превосходящих по своей площади пространства, необходимого для размещения двух двойных сидений.

Класс III - Транспортные средства, сконструированные исключительно для перевозки сидящих пассажиров.

Класс А - Транспортные средства конструкцией которых предусмотрена перевозка стоящих пассажиров. Транспортное средство этого класса имеет сиденья, но может также предусматривать перевозку стоящих пассажиров.

Класс В - Транспортные средства, не предназначенные для перевозки стоящих пассажиров. Транспортное средство этого класса не имеет оборудования, предназначенного для стоящих пассажиров.

© 2008 "Администрация НСО"
Обратная связь