Механик газодобывающей установки, криогенного оборудования

Министерство обороны Российской Федерации | Первая страница | Карта сайта | Обратная связь

- Должности Сухопутных войск
- Должности Военно-воздушных сил
- Должности Военно-морского флота
- Должности Ракетных войск стратегического назначения
- Должности Космических войск
- Должности Воздушно-десантных войск
- Должности Инженерных войск
- Должности Войск радиационной, химической и биологической защиты
- Классы сходных воинских должностей
- Части, переводимые на контрактный способ комплектования в 2006 г.

Главная страница > Выбор должности > Должности Космических войск > Технологические должности > Механик газодобывающей установки, криогенного оборудования

## Механик газодобывающей установки, криогенного оборудования

Военно-учетная специальность – специальности паросиловых установок, газодобывающих и компрессорных станций.

Штатная должность – механик.

Штатное воинское звание – рядовой.

Тарифный разряд должностного оклада – 2.

Механик газодобывающей установки, криогенного и заправочного оборудования обеспечивает работоспособность воздухоразделительных установок, получение жидких компонентов ракетных топлив (кислорода, азота), необходимых для заправки ракет.

Деятельность механика газодобывающей установки главным образом исполнительская. Он подчиняется командиру отделения и выполняет его команды.

Механик работает в составе расчета численностью до 30 человек. Деловые контакты между членами (номерами) расчета осуществляются непосредственно и с помощью технических устройств.

Работа специалиста в целом разнообразная, ведется в вынужденном темпе и характеризуется сочетанием значительных динамических и статических нагрузок, средним объемом перерабатываемой информации, средними интеллектуальным, физическим, эмоциональным и нервно-психическим уровнями.

Рабочее место механика находится в стационарном подземном помещении объемом более 10 кубических метров, в котором поддерживается нормальные освещенность, относительная влажность воздушной среды и барометрическое давление. Выполнение функциональных обязанностей специалиста осуществляется в условиях монотонного шума средней интенсивности, постоянной вибрации средней интенсивности, загазованности азотом и кислородом. В связи с чем механик периодически пользуется индивидуальными средствами защиты органов дыхания и кожных покровов. Основная рабочая поза – стоя, при продолжительности дежурной смены до 8 часов. Длительность отдыха между дежурствами в составе расчета – двое суток.

В ходе выполнения боевой задачи механик проводит внешний осмотр оборудования, стыковку коммуникаций для выдачи компонентов ракетных топлив (рукавов, шлангов высокого и низкого давления, трубопроводов), открывает и закрывает клапаны, вентили, дроссели, задвижки, контролирует герметичность коммуникаций, давление и уровни жидкости, осуществляет процесс заправки, приводит оборудование в исходное состояние, производит замену фильтров (при необходимости).

Специалист должен знать устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания газодобывающей установки, криогенного и заправочного оборудования, а также измерительных приборов. Он должен строго соблюдать требования техники безопасности при работе со сжатым воздухом, кислородом и едкими жидкостями.

Основными орудиями труда специалиста являются слесарно-монтажные инструменты, приспособления для выемки вентилей, измерительные приборы (манометры, дифманометры, вакуумметры, уровнемер), оборудование компрессора и детандер.

Механик должен быть дисциплинированным, исполнительным, способным анализировать ситуацию и принимать решения на основе имеющихся наглядных образов, уметь создавать правильное представление о реальных процессах на основе закодированной информации, обладать быстрым темпом выполнения сложных действий, быстрой и точной двигательной реакцией на зрительный и слуховой раздражители. Он должен точно различать звуковые раздражители по громкости, обладать быстрым восстановлением слуховой функции после внезапного и сильного звукового раздражителя, уметь сохранять работоспособность и активность в условиях аварийной ситуации, дефицита времени, при действии сильных раздражителей и при развивающемся утомлении.

Для овладения специальностью необходимы среднее (полное) общее образование или начальное профессиональное образование.

Перед назначением на должность военнослужащий проходит 2-3 месячную подготовку по месту службы в войсках.

Механик газодобывающей установки, криогенного и заправочного оборудования в ходе службы имеет возможность для повышения своей классной квалификации и назначения на должность командира отделения.

Родственные гражданские специальности: машинист автокомпрессора, машинист газодувных машин, машинист газораздаточной станции, машинист компрессорных установок, машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания, машинист технологических компрессоров, оператор подземных газогенераторов.