Оператор наведения антенных систем

Министерство обороны Российской Федерации | Первая страница | Карта сайта | Обратная связь

- Должности Сухопутных войск
- Должности Военно-воздушных сил
- Должности Военно-морского флота
- Должности Ракетных войск стратегического назначения
- Должности Космических войск
- Должности Воздушно-десантных войск
- Должности Инженерных войск
- Должности Войск радиационной, химической и биологической защиты
- Классы сходных воинских должностей
- Части, переводимые на контрактный способ комплектования в 2006 г.

Главная страница > Выбор должности > Должности Космических войск > Операторские должности > Оператор наведения антенных систем

## Оператор наведения антенных систем

Военно-учетная специальность – специальности комплексов приема и обработки информации с космических объектов.

Штатная должность – оператор.

Штатное воинское звание – рядовой.

Тарифный разряд должностного оклада – 2.

Оператор наведения антенных систем обеспечивает получение максимального уровня радиосигнала при сопровождении космических аппаратов в полете.

Деятельность оператора носит преимущественно исполнительский характер. Свои функции оператор выполняет под руководством командира отделения в составе боевого расчета численностью до 10 человек, а во время сопровождения космического аппарата – изолированно (самостоятельно). Деловые контакты с номерами расчета осуществляются с помощью технических устройств или непосредственно.

Основным содержанием деятельности оператора является ввод программы с перфоленты, набор программы на наборном поле, включение аппаратуры наведения, обеспечение наведения антенной системы на космический аппарат по максимуму ответного сигнала, контроль за работой аппаратуры, выключение аппаратуры и подготовка ее к следующему сеансу связи.

Оператор должен знать аппаратуру наведения антенных систем станции космической связи, правила эксплуатации и контроля ее работоспособности, правила ввода информации с перфоленты и получения необходимого уровня сигнала от космического аппарата. Он обязан своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт аппаратуры в целях поддержания ее в постоянной высокой боевой готовности. Оператор должен представлять физику процессов, происходящих в контуре управления антенной системой, иметь навыки работы на аппаратуре, знать характерные нештатные ситуации и алгоритмы выхода из них.

Рабочее место оператора находится в стационарном помещении, в котором не наблюдается значительных перепадов температуры, влажности и атмосферного давления. В помещении поддерживается нормальный газовый состав воздушной среды.

Деятельность специалиста осуществляется в условиях монотонного шума высокой интенсивности от работающих агрегатов и аппаратуры и повышенного уровня электромагнитных излучений.

Работа оператора проходит в монотонном ритме, длительное время он находится в одной рабочей позе – "сидя", при среднем объеме обрабатываемой информации. Уровни эмоциональной и нервно-психической напряженности во время сеанса сопровождения космического аппарата – выше среднего.

Hаиболее напряженными в деятельности оператора являются моменты потери (пропадания) сигнала с космического аппарата и перехода (перевода) антенных устройств с одного космического аппарата (спутника) на другой.

Основными орудиями труда оператора являются простейшие инструменты и приспособления, контрольно-измерительные приборы и военная радиоэлектронная аппаратура специального назначения.

Оператор для успешного выполнения своих функциональных обязанностей должен обладать следующими качествами: дисциплинированностью, аккуратностью в работе, умением брать на себя ответственность за принятые решения и действия, способностью к выполнению сложных действий в быстром темпе, находчивостью и быстротой реагирования на изменение ситуации, умением сохранять работоспособность и активность при развивающемся утомлении, способностью к длительной концентрации внимания, несмотря на усталость и действие постоянных раздражителей.

Для овладения специальностью необходимо среднее (полное) общее, начальное профессиональное или среднее профессиональное образование.

Обучение по специальности для назначения на должность оператора наведения антенных систем станции космической связи проводится в учебной воинской части.

В ходе службы специалист имеет возможность повысить свою классную квалификацию.

Родственные гражданские специальности: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, оператор станков с программным управлением, оператор электронно-вычислительных машин, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра.