Электрик силовых подстанций ракетно-космических комплексов (КВ)

Военная служба> Выбор должности> Должности КВ> Технологические должности> Электрик силовых подстанций ракетно-космических комплексов (КВ)

## Электрик силовых подстанций ракетно-космических комплексов (КВ)

Военно-учетная специальность – электротехнические специальности.

Штатная должность – электрик.

Штатное воинское звание – рядовой.

Тарифный разряд должностного оклада – 2.

Основное предназначение специалиста состоит в обеспечении стартовой позиции ракетно-космического комплекса гарантированным электрическим питанием.

Электрик должен знать устройство, правила эксплуатации и обслуживания трансформаторных подстанций, силовых кабельных линий, распределительных устройств и аккумуляторов, выполнять требования техники безопасности при работе на них.

Характер деятельности специалиста в основном исполнительский. Сама деятельность двухсменная, осуществляется в стационарном наземном помещении объемом до 10 кубических метров, с периодическим (до 1 часа) пребыванием в заглубленных до 6 метров сооружениях или на высоте до 4 метров над поверхностью земли.

Работает электрик в составе расчета, деловые контакты с членами расчета частые, осуществляются в ходе непосредственного общения. Hаиболее напряженные моменты возникают во внештатных ситуациях, связанных с необходимостью обеспечения гарантированного электропитания стартовой позиции комплекса.

Темп деятельности свободный, ритм – переменный, а работа в целом разнообразная, с преобладанием значительных статических нагрузок, связанных с длительным (до 8 часов) пребыванием в одной позе ("сидя"). Во время работы электрик имеет полную информацию об обстановке, а объем перерабатываемой им информации о ней – средний.

Интеллектуальный, физический, эмоциональный и нервно-психический уровни выполняемых боевых и учебно-боевых задач – средние.

Основные орудия труда электрика это оборудование, органы управления и приборы трансформаторных подстанций, электрораспределительных устройств, а при проведении ремонтных и профилактических работ – слесарно-монтажный инструмент и средства защиты от поражения электрическим током.

Электрику необходимы дисциплинированность, исполнительность, организованность, высокий уровень ответственности.

Он должен обладать способностью не ослаблять внимание под влиянием испуга или неожиданных внешних воздействий; умением сохранять работоспособность в условиях аварийной ситуации, дефицита времени, при действии сильных раздражителей и в напряженных ситуациях.

Для овладения специальностью необходимо среднее (полное) общее образование или среднее профессиональное образование по профилю специальности, а также до 6 месяцев специальной подготовки по месту службы в войсках.

В ходе военной службы специалист имеет возможность для повышения классной квалификации до 1 класса и служебного роста до командира отделения.

Родственные гражданские специальности: машинист электростанций передвижных, электромонтажник по кабельным сетям, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, электромонтер контактной сети, электромонтажник по электрическим машинам, электромонтер по испытаниям и измерениям, электрослесарь по ремонту электрических машин; электрослесарь по ремонту оборудования электростанций, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи, электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики, электромонтажник по освещению и осветительным сетям.

| наверх |