Механик компрессорных станций стартового комплекса (КВ)

Военная служба> Выбор должности> Должности КВ> Технологические должности> Механик компрессорных станций стартового комплекса (КВ)

## Механик компрессорных станций стартового комплекса (КВ)

Военно-учетная специальность – специальности паросиловых установок, газодобывающих и компрессорных станций.

Штатная должность – механик.

Штатное воинское звание – рядовой.

Тарифный разряд должностного оклада – 2.

Механик компрессорных станций стартового комплекса выполняет боевую работу по обеспечению подачи сжатого воздуха на посты подготовки к запуску и при запуске ракеты-носителя.

Специалист должен знать устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания компрессорной станции и индикатора влажности, соблюдать требования техники безопасности при работе со сжатым воздухом и компонентами ракетных топлив.

Деятельность механика исполнительская. Он работает в составе отделения компрессорных станций и подчиняется командиру отделения. Деловые контакты между членами расчета осуществляются путем непосредственного общения.

Работа ведется в быстром темпе и характеризуется малым объемом перерабатываемой информации, низкими уровнями физических, эмоциональных и нервно-психических нагрузок, средним интеллектуальным уровнем выполняемых задач. Во время работы специалист находится в подземном стационарном помещении объемом более 10 кубических метров, в условиях пониженной освещенности, комфортной температуры окружающей среды, при нормальных влажности и давлении воздуха. Hа специалиста воздействуют монотонный шум и постоянные вибрации средней интенсивности. Основная рабочая поза – "стоя".

Режим работы специалиста односменный (по 8 часов), перерыв между сменами для отдыха не менее 16 часов.

В ходе выполнения своих функциональных обязанностей механик проверяет исходное состояние компрессорной станции, подготавливает технику к запуску ракеты-носителя, или к сливу компонентов ракетных топлив, осуществляет запуск компрессора и замеры влажности сжатого воздуха, контролирует и обеспечивает бесперебойную работу компрессора, останавливает компрессор, приводит его в исходное состояние, проводит техническое обслуживание оборудования и ведет техническую и эксплуатационную документацию компрессорной станции.

Основными орудиями труда являются слесарно-монтажные инструменты, измерительные приборы (манометры, автоматический фотоэлектронный индикатор влажности) и технические устройства компрессорной станции.

Механик должен обладать техническими способностями, быть трудолюбивым, находчивым и аккуратным, иметь высокий уровень ответственности, быструю реакцию, уметь сохранять работоспособность и активность при развивающемся утомлении и при малой загруженности информацией, быстро определять направления, откуда исходит звук, различать звуковые раздражители по громкости, тону и тембру, иметь быструю и точную двигательную реакцию на слуховой раздражитель.

Для овладения специальностью необходимо среднее (полное) общее, начальное профессиональное или среднее профессиональное образование.

Перед назначением на должность военнослужащие проходят подготовку по месту службы в войсках.

В ходе службы специалист имеет возможность для повышения своей классной квалификации и назначения на должность командира отделения.

Родственные гражданские специальности: машинист автокомпрессора, машинист газодувных машин, машинист газораздаточной станции, машинист компрессорных установок, машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания, машинист технологических компрессоров, машинист трубоукладчика, оператор подземных газогенераторов, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, слесарь по ремонту оборудования котельных.

| наверх |