Оператор станции регистрации телеметрической информации (КВ)

Военная служба> Выбор должности> Должности КВ> Операторские должности> Оператор станции регистрации телеметрической информации (КВ)

## Оператор станции регистрации телеметрической информации (КВ)

Военно-учетная специальность – специальности командных измерительных комплексов.

Штатная должность – оператор.

Штатное воинское звание – рядовой.

Тарифный разряд должностного оклада – 2.

Оператор станции регистрации телеметрической информации обеспечивает получение сигнала с космического аппарата, оценку его качества и передачу полученной информации в центр управления полетом.

Специалист должен получить и сверить программу работ на предстоящий сеанс связи с космическим аппаратом, включить аппаратуру, "набрать" необходимый режим ее работы, произвести стыковку со смежными средствами комплекса, оценить качество поступающего сигнала, контролировать ход сеанса связи и качество передачи информации в центр управления полетом. В интервалах между сеансами приема телеметрической информации оператор проводит техническое обслуживание аппаратуры, поиск и устранение возникающих неисправностей.

Специалист должен знать основы электро- и радиотехники, устройство аппаратуры станции и правила ее эксплуатации и ремонта.

Оператор несет боевое дежурство в мирное время у аппаратуры, находящейся в стационарном наземном помещении объемом до 10 кубических метров, с нормальными влажностью, давлением и газовым составом воздушной среды, с комфортной температурой. Hа оператора может воздействовать монотонный шум достаточно высокой интенсивности.

Режим работы оператора – трехсменный, с продолжительностью боевого дежурства 1 сутки и промежутком для отдыха между сменами – 2 суток.

Деятельность специалиста самостоятельная и преимущественно исполнительская, протекает в условиях неполной определенности, со средним объемом перерабатываемой информации. Решаемые им задачи характеризуются средним интеллектуальным уровнем, но высокими эмоциональными и нервно-психическими нагрузками.

Работает оператор в вынужденном темпе, с переменным ритмом, а работа монотонна по своей динамике. Основная рабочая поза – "сидя". Общение с членами боевого расчета (дежурной смены) осуществляется с помощью технических устройств.

Hаиболее напряженными моментами деятельности являются:

- перед проведением сеанса – проверка качества канала передачи информации;
- во время сеанса – контроль за его ходом.

В ходе учебно-боевой деятельности оператор изучает аппаратуру, правила и нормативы ее эксплуатации, участвует в тренировках по отработке нормативов по подготовке станции к работе, в поиске и устранении неисправностей аппаратуры.

Основные орудия труда специалиста: радиомонтажный инструмент, контрольно-измерительная аппаратура, блок визуального наблюдения, приемно-передающее устройство станции.

Для качественной и эффективной деятельности специалисту необходимы:

- высокий уровень ответственности и чувство долга;
- дисциплинированность и аккуратность в работе;
- умение сохранять работоспособность в аварийных ситуациях, при дефиците времени, в напряженных ситуациях, при действии сильных раздражителей;
- умение действовать нешаблонно, быстро принимать решения в изменяющейся обстановке;
- способность не ослаблять внимание под влиянием испуга или неожиданных внешних воздействий; умение сохранять активность при малой загруженности информацией.

Успешно овладевают специальностью за 6 месяцев граждане, имеющие среднее (полное) общее образование и за 3 месяца – имеющие родственную гражданскую специальность.

Обучение по специальности проходит по месту службы в войсках.

В ходе службы специалист имеет возможность повысить свою классную квалификацию, а по службе продвинуться до должности командира отделения.

Родственные гражданские специальности: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, оператор станков с программным управлением, оператор фотонаборных автоматов, радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования, радиотехник, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра.

| наверх |