На новом сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре доступна более свежая информация и новости службы: http://hmao.sledcom.ru
skhmao Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

# Прочая информация

## Расчет категории пожарной опасности

Существует классификация объектов производственного или складского назначения по пожароопасности. Расчет категории пожарной опасности – это комплекс мероприятий, направленных на определение категории пожароопасности, он должен производиться в соответствии с требованиями обеспечения противопожарной защиты.

Расчет пожарной категории помещений представляет собой специальный анализ веществ, находящихся в помещении, необходимого оборудования, процессов производства на данном объекте на уровень пожароопасности. Пожарная безопасность помещений должна быть обеспечена, для этого производится расчет.Каждому помещению, производственному или складскому, должна быть определена категория пожарной опасности. Об этом свидетельствуют ППБ 01-03 Глава I пункт 33. Расчет категории ведет за собой оснащение объекта средствами пожарной безопасности. Например, если это объект категории Д, то есть имеющий низкий уровень пожарной опасности, достаточно приобретения 5 огнетушителей. Если же помещению присвоена категория А, то необходима установка системы пожаротушения.

Существует деление категорий помещений по пожароопасности.

А – это помещения, предназначенные для хранения и использования горючих газов или жидкостей, имеющих температуру вспышки менее 28 градусов, в таком количестве, при котором возможно образование взрывоопасных смесей газов и их воспламенение до взрыва давлением более 5кПа.

Б – помещения, в которых содержатся горючие или легковоспламеняющиеся жидкости, волокна, имеющие температуру воспламенения более 28 градусов. Они могут способствовать образованию взрывоопасных газовых или пылевых смесей, давление взрыва которых будет более 5 кПа.

В – это помещения, которые не относятся к категориям А и Б, но предназначенные для содержания или хранения горючих или трудногорючих жидкостей, веществ, способных при взаимодействии друг с другом или с кислородом гореть.

Г - помещения умеренной пожароопасности, предназначенные для хранения веществ, имеющих расплавленное или раскаленное состояние. Но процесс обработки этих веществ может сопровождаться потоком лучистого тепла. В основном, это такие вещества, как газы, жидкости, используемые в качестве топлива.

Д - помещения, имеющие пониженную пожароопасность. В них содержатся или хранятся вещества, представленные в холодном состоянии.

Расчет категории пожарной опасности производится чаще всего на этапе проектирования объекта. Если меняется функциональное назначение объекта, то требуется новый расчет пожароопасности. После расчета помещение должно быть маркировано при помощи специального указателя на двери, извещающего о категории пожарной опасности.

- назад