На новом сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре доступна более свежая информация и новости службы: http://hmao.sledcom.ru
skhmao Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

# Прочая информация

## Воздушный компрессор высокого давления Passat.

Многие предприятия промышленности, энергетики и судостроения активно используют сжатый воздух в своей деятельности. Именно поэтому почти в каждой серьезной организации можно встретить хотя бы одну компрессорную установку. Сжатый воздух эти предприятий используют для самых разных целей: кому-то он нужен для питания пневматического инструмента, транспорта и аппаратов, кто используюет его для воздухоразделительных установок, кто-то просто напросто для накачки колес автомобилей.

Многие крупные предприятий часто не могут обойтись обычным маслозаполненным (часто заполняют компрессорным маслом shell) винтов компрессором. Хотя данный вид установок считается наиболее производительным и долговечным, они не могут производить воздух повышенного давления. Немецкая компания Sauer специализируется на производстве установок, способных поднять давление произведенного сжатого воздуха. Компания поставляет установку высокого давления на самые крупные предприятия, которым зачастую может требоваться сжатый воздух давлением 200 бар. Самой популярной линейкой в ассортименте Sauer является Passat. Следует также отметить, что большинство компрессоров этого производителя выполняются экслюзивно под каждого заказчика. То есть перед приобретение покупатель заполняет опросный лист, в котором он указывает все необходимые параметры. Такой способ изготовления позволяет создать оборудование строго под нужды заказчика.

Воздушный компрессор высокого давления серии Passat является масляным агрегатом поршневого типа. Он оборудован электродвигателем с прямым приводом и классом защиты IP 55. Эти двигатели могут иметь 4 различных варианта изготовления с разными частотами вращения. Также установки могут быть укомплектованы дизельными двигателями, которые дадут возможность компрессору функционировать без привязки к электросети.

Давайте подробно рассмотрим конструктивные особенности серии Passat:

Клапаны пластинчатого типа полностью исключают трение, что удлиняет интервалы между сервисными обслуживаниями.

Вентилятор монтируется непосредственно на коленвал компрессора.

Низкие температуры охлаждения благодаря большим габаритам концевых охладителей.

Три ступении сжатия расположенные W-образно.

Высокоэффективный трехфазный двигатель.

Терометры, датчики и манометры на каждой ступени сжатия облегчат мониторинг установки.

Таким образом, установки маслозаполненные (могут использовать компрессорное масло mobil) идеально подходят для крупны промышленных и энергетических предприятий, которым требуется высокотехнологичное оборудование и качественный сжатый воздух высокого давления.

- назад