На новом сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре доступна более свежая информация и новости службы: http://hmao.sledcom.ru
skhmao Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

# Прочая информация

## Особенности монтажа окон ПВХ в деревянном доме.

Установка пластиковых окон в деревянных строениях принимает все более широкий масштаб. Основная причина - долговечность пластиковых окон пвх, способность хорошо сохранять тепло, герметичность. По этим показателям они превосходят деревянные окна. Ламинирование сделало возможным подбирать окна из пластика, соответствующие цвету и текстуре дерева, из которого построен дом. Кроме того пластиковые окна в деревянном доме обеспечивают его жильцам надежную безопасность.

Требования, предъявляемые к пластиковым окнам для каменных и деревянных строений, аналогичны: долговечность, энергосбережение, безопасность. Принципиальных различий в конструкции также нет. Для изготовления пластиковых окон может использоваться профиль с различной монтажной глубиной и количеством камер. Для деревянных домов, как и загородных кирпичных, с учетом повышенных требований к теплоизоляции, рекомендуется 5-камерный профиль шириной 70 мм. Для улучшения свойств - сохранять тепло в окнах из пластика - можно установить энергосберегающие стеклопакеты. Окончательное решение, какие купить окна для коттеджа из дерева, остается за вами.

А вот для их правильной установки в деревянном доме следует обратить пристальное внимание на ряд моментов.

Первая важная деталь - как давно был построен дом. Если дому больше пяти лет, то детали конструкции достаточно просохли, строение дало усадку и монтаж металлопластиковых окон не вызовет затруднений. Надо лишь удостовериться, чтобы в оконных проемах была установлена окосячка, фиксирующая его размер.

Для новостройки необходима хорошо просушенная древесина. Следует учесть неизбежную усадку строения, которая составляет до 1,5 см на 1 м высоты дома. Если при строительстве использовались недостаточно высушенные бревна или брус, срок усадки затянется, причем постройка может стать на 10% ниже. Обшивка наружной стороны стен дома служит защитой от попадания на дерево влаги, но не устраняет саму осадку. В оконных проемах обязательно должна быть смонтирована окосячка из просушенного бруса. Над верхним брусом оставляется зазор размером до 15% от высоты проема. Величина зазора зависит от влажности используемого строительного материала. Для утепления в зазор закладывают пенополиэтилен или паклю.

Щитовые дома усадки не дают, монтаж пластиковых окон в них ведется по той же технологии, что и в кирпичных домах.

Принимая во внимание сложность монтажа окон пвх в деревянных домах и необходимость проведения дополнительных расчетов при их установке, доверять его нужно опытным работникам. Получить все необходимые консультации и рассчитать стоимость пластиковых окон, которые будут установлены в вашем доме, вы сможете в компании, в которой предполагаете поместить заказ.

Источник: oknaexpert.ru

- назад