Утепление вентилируемых фасадных систем

На новом сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре доступна более свежая информация и новости службы: http://hmao.sledcom.ru
skhmao Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
Прочая информация

## Утепление вентилируемых фасадных систем

Сам по себе вентилируемый фасад (его называют еще и навесным вент фасадом или системой) представляет собой строительное конструктивное решение, которое состоит из трах основных элементов: алюминиевая или стальная обрешетка (металлический каркас), теплоизоляционный слой, а также специальное облицовочное покрытие, которое крепится на обрешетку.

Между металлическим каркасом и слоем облицовки должен находиться специальный промежуток, по которому в процессе эксплуатации здания, будет постоянно циркулировать воздух. Воздух движется с той целью, чтобы прогонять накопившиеся там пары и конденсат.

В данной статье речь пойдет о теплоизоляционном слое.

Теплоизоляционная система - это совокупность специальных проработанных мероприятий, которые необходимы для обеспечения долговременной защиты различных изолируемых поверхностей, зданий и сооружений.

Если вкратце описать систему работы вентилируемого фасада (вентфасада), то следует сказать, что воздух, который попадает в воздушную прослойку из открытого пространства, благодаря разнице температур, начинает двигаться по промежутку вверх, захватывая в своем движении пар и конденсат. Следует также отметить, что и пар, и конденсат, образуется за счет разницы температур снаружи и изнутри здания, после чего, конденсат проникает в стены и остается там. Движущийся по воздушной прослойке воздух, проникающий извне, в процессе своего движения захватывает конденсат и «уносит» его во внешнюю среду. Это обуславливает процесс, так называемого «дыхания» поверхности стен зданий и различных сооружений.

Благодаря тому, что конденсат не задерживается надолго в стенах здания, слой теплоизоляции, который там находится, не подвергается воздействиям влаги, и, соответственно, прослужит намного дольше. Этот процесс и обеспечивает тот факт, что применение вентилируемых фасадов намного оптимальнее и эффективнее применения обычного штукатурного фасада, срок службы которого составляет 6-8 лет (а срок службы вентилируемого фасада доходит до нескольких десятилетий).

Процесс утепления фасадов, который производится за счет использования современных качественных и высокотехнологичных материалов, позволяет, весьма, ощутимо, снизить возможные теплопотери, а значит, существенно снизить затраты на дополнительные мероприятия по обогреву помещения изнутри.

- назад

подписка на новости
Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра:
Площадь округа - 534,8 тыс. кв. км
Территория округа по площади
занимает 10 место в РФ
По численности населения округ
занимает 30 место среди субъектов РФ
Численность населения - 1 538,6 тыс. чел.
квартиры и недвижимость в тюмени, новостройки тюмени от застройщика
Статистика за 1 полугодие 2012 года

- Рассмотрено 4744 сообщения о преступлениях;

- Находилось в производстве следователей 1171 уголовное дело;

- В суд направлено 464 уголовных дела.

Подробнее >>

Сейчас на сайте находятся:
15 посетителей

Телефон дежурной службы 8-950-502-74-52 (круглосуточный)
Телефон доверия 8-3467-32-82-06

### контактная информация

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре

### календарь новостей

|  |  |  |  |  | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 |  |  |  |  |  |

архив новостей >>
WAP.SKHMAO.RU - это мобильная версия нашего сайта
СКХМАО.РФ - это адрес нашего сайта на кириллице!!!