На новом сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре доступна более свежая информация и новости службы: http://hmao.sledcom.ru
skhmao Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

# 2013

## Ставим сайдинг на коттедж

Сайдинг непременно вам пригодится, если вы планируете ремонт коттеджей в тюмени. Виниловый сайдинг может быть монтирован только в случае строгого соблюдения инструкции. К примеру, воспрещается устанавливать его в случае сильного ветра и повышенной, или же пониженной температуры.
Как подготовить поверхность для установки сайдинга?
Во многом, именно от того, насколько качественно будет подготовлена поверхность, и зависит успех укладки сайдинга и, соответственно, будущий облик здания. Для начала, следует произвести демонтаж водосточных труб, ставен и фонарных укреплений. Демонтировать желательно отделочные материалы, установленные ранее, но лишь в том случае, если они действительно мешают процессу монтажа сайдинга. Если же они не представляют собой помеху, то их демонтаж не обязателен. Наконец, последним этапом подготовки поверхности следует считать установку обрешётки на всей поверхности стен здания.
Рассчитываем количество материала
Составьте чертёж, в котором можно было бы точно определить, что и в каких количествах вам потребуется. Делается это следующим образом: вам нужно из суммы площадей всех стен вычесть площадь дверей и окон, и к тому результату, который получится, добавить примерно 10% (необходимо для отрезов и нахлёстов). Цифра, полученная в этот раз, должна быть разделена на 7,5 – именно столько квадратных метров сайдинга содержится в одной упаковке. Теперь, зная, сколько упаковок вам потребуется, можно направляться в магазин.
Процедура крепления
Запланировав ремонт коттеджей, вы должны знать, что нужно сделать для крепления сайдинга. Первым делом следует установить обрешётку. В случае неровности стен их следует выровнять, уменьшая размер рейки или используя деревянные или фанерные прокладки. Ровные деревянные стены в обрешётке не нуждаются. При необходимости вертикальной облицовки сайдингом обрешётка также должна устанавливаться вертикально, и наоборот.
Непосредственно монтаж начинается с установки фурнитуры, то есть, внешних и внутренних углов, стартового профиля и т.д. Устанавливать их нужно снизу вверх. Избегайте соединения сайдинговых панелей в зонах окон и дверей, потому что именно здесь они наименее прочны. Между поверхностью панели и гвоздём или дюбелем оставьте расстояние в 1-2 мм для того, чтобы под воздействием температур материал смог свободно изменять своё состояние.

- назад