На новом сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре доступна более свежая информация и новости службы: http://hmao.sledcom.ru
skhmao Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

# Прочая информация

## Утепление вентилируемых фасадных систем

Сам по себе вентилируемый фасад (его называют еще и навесным вент фасадом или системой) представляет собой строительное конструктивное решение, которое состоит из трах основных элементов: алюминиевая или стальная обрешетка (металлический каркас), теплоизоляционный слой, а также специальное облицовочное покрытие, которое крепится на обрешетку.

Между металлическим каркасом и слоем облицовки должен находиться специальный промежуток, по которому в процессе эксплуатации здания, будет постоянно циркулировать воздух. Воздух движется с той целью, чтобы прогонять накопившиеся там пары и конденсат.

В данной статье речь пойдет о теплоизоляционном слое.

Теплоизоляционная система - это совокупность специальных проработанных мероприятий, которые необходимы для обеспечения долговременной защиты различных изолируемых поверхностей, зданий и сооружений.

Если вкратце описать систему работы вентилируемого фасада (вентфасада), то следует сказать, что воздух, который попадает в воздушную прослойку из открытого пространства, благодаря разнице температур, начинает двигаться по промежутку вверх, захватывая в своем движении пар и конденсат. Следует также отметить, что и пар, и конденсат, образуется за счет разницы температур снаружи и изнутри здания, после чего, конденсат проникает в стены и остается там. Движущийся по воздушной прослойке воздух, проникающий извне, в процессе своего движения захватывает конденсат и «уносит» его во внешнюю среду. Это обуславливает процесс, так называемого «дыхания» поверхности стен зданий и различных сооружений.

Благодаря тому, что конденсат не задерживается надолго в стенах здания, слой теплоизоляции, который там находится, не подвергается воздействиям влаги, и, соответственно, прослужит намного дольше. Этот процесс и обеспечивает тот факт, что применение вентилируемых фасадов намного оптимальнее и эффективнее применения обычного штукатурного фасада, срок службы которого составляет 6-8 лет (а срок службы вентилируемого фасада доходит до нескольких десятилетий).

Процесс утепления фасадов, который производится за счет использования современных качественных и высокотехнологичных материалов, позволяет, весьма, ощутимо, снизить возможные теплопотери, а значит, существенно снизить затраты на дополнительные мероприятия по обогреву помещения изнутри.

- назад