На новом сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре доступна более свежая информация и новости службы: http://hmao.sledcom.ru
skhmao Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

# Прочая информация

## Таль электрическая

Поднятие и перемещение грузов – сложная и трудоёмкая работа, и во все времена люди изобретали различные приспособления для того, чтобы её упростить. Среди современных механизмов наиболее удобным и практичным решением является электроталь.

Тельфер электрический, или таль, - механизм, с помощью которого поднимают и опускают грузы, а также перемещают их по монорельсовому пути. Существуют стационарные и передвижные тельферы. Стационарные применяются для вертикального перемещения грузов, чаще всего на стройках, в качестве самостоятельного устройства. Передвижная таль устанавливается на кран-балки и козловые краны. Как правило, это таль с высотой подъёма 6 м и грузоподъёмностью 5 т. С самыми популярными моделями электроталей цепных и электрических тельферов можно ознакомиться на этой странице.

Электроталь отличается высокой надежностью. Её применяют для поднятия обычных грузов и опасных, при работе с которыми нужно соблюдать предельную осторожность, а также для поднятия и перемещения людей (персонала). Конструктивно таль может быть стационарной или установленной на тележке, некоторые модели оснащаются крюками или имеют пониженную строительную высоту.

По сравнению с канатной таль электрическая имеет одно важное преимущество: меньшее расстояние между креплением тали и её крюком. По стоимости электроталь гораздо дешевле канатного аналога. К прочим достоинствам можно отнести повышенную надёжность и низкий уровень издаваемого шума.

Выбирая таль, следует определиться со следующими характеристиками:

- Страна-производитель. В основном предлагаются тали российского и болгарского производства. Тали электрические из Болгарии более качественные, зато российские дешевле.
- Грузоподъёмность. Цепной тельфер обычно имеет меньшую грузоподъемность, чем канатный, но канатный стоит дороже.
- Высота подъёма груза: она может быть от 3-х м до 56 м.
- Потребуется ли малая строительная высота? Например, для работы в помещении с низкими потолками.
- Нужна ли микроскорость? Как правило, она требуется на производствах с высокой точностью сборки.

Ведущий российский поставщик складских и грузоподъёмных механизмов и оборудования - ООО «РК-Инжиниринг» - производит и реализует тельферы в ассортименте, а также осуществляет их доставку, монтаж и обслуживание. За более подробной информацией обратитесь к нашим менеджерам.

ООО "РК-Инжиниринг"
г. Воронеж, ул. 25 Января, д. 6а
Телефоны: +7 (473) 200-85-10, +7 (473) 200-85-10

- назад