Структура и функциональные возможности новой информационной системы РФФИ

На главную | Контакты | Карта сайта

| Система Грант-Экспресс

| Новости РФФИ
| Объявления
| Подписка на новости

| Общие сведения о РФФИ
| Кто есть кто в РФФИ
| Состав совета Фонда
| Адрес и телефон для справок

| Устав РФФИ
| Указы Президента
| Постановления и распоряжения Правительства

| Нормативные документы

| Решения совета Фонда

| Конкурсы РФФИ
| Региональные конкурсы
| Международные конкурсы
| Программы РФФИ
| Финансовое обеспечение проектов

| Вестник РФФИ
| Газета Поиск
| Публикации в СМИ
| Книги, изданные при поддержке РФФИ
| Информационный бюллетень РФФИ
| Издания РФФИ

| Использование результатов
| Контроль использования финансовых средств

| Международная деятельность
| Научные фонды
| Ведомства и академии
| Библиотеки и информационные центры
| Полезные ссылки

| Издательство Wiley
| Издательство «The American Mathematical Society»
| Издательство Elsevier
| Американское физическое общество (APS)
| Издательство IOP Publishing Limited
| Издательство The Royal Society of Chemistry
| Издательство Springer

| Введение
| 2009 год
| 2010 год
| 2011 год

| WIN-1251
| KOI8-R
| English

СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РФФИ

Введение

Предыстория

Предпосылки создания новой ИС

Основные задачи и требования к ИС РФФИ

Фонд как объект информатизации

Реализация основных задач Фонда в рамках новой ИС

Информационные ресурсы

Подсистема "Грант в Интернет"

Заключение

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Информационная система РФФИ представляет собой комплекс взаимодействующих между собой подсистем, реализованных с использованием различных технических средств и программных продуктов, работающих под управлением различных операционных систем (Windows95/WindowsNT, UNIX и OS/2). Средством, позволяющим объединить разнообразные подсистемы в единую ИС РФФИ, является локальная сеть Фонда и базовая информационная платформа - СУБД Oracle 8.0.4.

Локальная сеть объединяет около 100 рабочих станций, серверов печати, 3 файловых сервера, сервер центральной БД, телекоммуникационные серверы (почтовый, FTP, WWW). Схема ЛВС РФФИ представлена на рис. 7.

Рис 7. Схема ЛВС РФФИ.

Локальная вычислительная сеть состоит из 8 сегментов, каждый из которых содержит от 8 до 18 рабочих станций и принт-серверов, подключенных через коммутаторы (3COM SuperStack II 1000, IBM 8271 Switch) к центральному коммутатору 3COM SuperStack II 3000. Центральная база данных ИС РФФИ функционирует под управлением СУБД ORACLE 8.04 на сервере SUN ENTERPRISE 3500 (SRV3), имеющем следующие основные характеристики:

- 2 процессора Ultra Sparc 250 Мгц, 1 Мб кэш;
- 512 Мб ОЗУ;
- общий объем дисковой памяти 70 Гб;
- ОС Solaris 5.5.1.

В качестве файловых серверов используются:

- Compaq ProSignia 500 (Pentium 90, общий объем дисковой памяти 13 Гб), работающий под управлением сетевой ОС NetWARE 3.12;
- Compaq ProSignia (I486 DX2 66, объем дисковой памяти 36 Гб), работающий под управлением Windows/NT и используемый в качестве дополнительного устройства резервного копирования информации, находящейся на других серверах;
- Hewlett Packard E 60 (Pentium III 500, дисковая память 36 Гб), функционирующий под управлением Novell NetWARE 5.0

Транспортным протоколом ЛВС является IPX/SPX.

В качестве рабочих станций используются компьютеры класса от i486 DX2 66 Мгц до Pentium II Celeron 600 Мгц с объемом ОЗУ 16-64 Мб и жесткими дисками 2-10 Гб, работающие под ОСWindows95/WindowsNT.

Для защиты ЛВС РФФИ от несанкционированного доступа со стороны глобальной сети используется сетевой экран (брaндмауэр) Office Connect Internet Firewall DMZ фирмы 3COM, который обеспечивает безопасный доступ к Internet для 100 пользователей ЛВС и позволяет предотвратить такие атаки, как Ping of Death, SYN Flood, LAND Attack, IP Spoofing и Teardrop. Брaндмауэр имеет дополнительный порт DMZ, используемый для подключения свободно доступных серверов, таких как WWW и FTP. Именно к этому порту подключены телекоммуникационные серверы РФФИ (Srv1, Srv2, WWW, Grant).

Сервер Srv1 является основным телекоммуникационным сервером Фонда и функционирует на аппаратной платформе Sun SPARCstation под управлением ОС Solaris. На нем реализованы почтовый сервер, FTP сервер и служба DNS. Сервер Srv2 (Sun Classic 5, ОС Solaris) работает параллельно с Srv1 и является резервным.

WWW сервер функционирует на платформе Pentium Pro 200 Мгц под управлением Windows/NT. На сервере Grant (2 процессора Pentium III Xeon, 700 Мгц, 1 Гб ОЗУ, 80 Гб дисковой памяти) реализована подсистема "Грант в Интернет", которая рассматривается ниже.

Выход в глобальную сеть Интернет осуществляется через маршрутизатор Cisco 4000.

Все серверы, а также рабочие станции пользователей и коммуникационное оборудование укомплектованы источниками бесперебойного питания, позволяющими предотвратить потерю данных при сбоях напряжения в силовой сети.

Copyright © 1997-2007 РФФИ | Дизайн и программирование: Intra-Center