Готовы ли мы к Интернет нового поколения?

На главную | Контакты | Карта сайта

| Система Грант-Экспресс

| Новости РФФИ
| Объявления
| Подписка на новости

| Общие сведения о РФФИ
| Кто есть кто в РФФИ
| Состав совета Фонда
| Адрес и телефон для справок

| Устав РФФИ
| Указы Президента
| Постановления и распоряжения Правительства

| Нормативные документы

| Решения совета Фонда

| Конкурсы РФФИ
| Региональные конкурсы
| Международные конкурсы
| Программы РФФИ
| Финансовое обеспечение проектов

| Вестник РФФИ
| Газета Поиск
| Публикации в СМИ
| Книги, изданные при поддержке РФФИ
| Информационный бюллетень РФФИ
| Издания РФФИ

| Использование результатов
| Контроль использования финансовых средств

| Международная деятельность
| Научные фонды
| Ведомства и академии
| Библиотеки и информационные центры
| Полезные ссылки

| Издательство Wiley
| Издательство «The American Mathematical Society»
| Издательство Elsevier
| Американское физическое общество (APS)
| Издательство IOP Publishing Limited
| Издательство The Royal Society of Chemistry
| Издательство Springer

| Введение
| 2009 год
| 2010 год
| 2011 год

| WIN-1251
| KOI8-R
| English

ГОТОВЫ ЛИ МЫ К ИНТЕРНЕТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ?

Алексеев И.В., Русаков А.И.
"IPv6 уже здесь и пусть Интернет достигнет
того, чего не достигала ни одна сеть!"
Винтон Серф

- Введение

- Эволюция сетевых технологий
- Роль академических сетей
- Недостатки IP версии 4
- Преимущества IP версии 6
- Повышенная безопасность работы в Интернет
- Переход на новый протокол
- Эксперименты и внедрения
- IPv6 Форум

Введение
За последние несколько лет процесс информатизации общества, глубокого внедрения новейших информационных технологий во все области человеческой деятельности поднялся на принципиально новый уровень. В свою очередь, широкомасштабное применение современных информационных систем в сфере науки и образования само по себе способствует дальнейшему совершенствованию методов и способов доступа к информационным ресурсам. Крайне важно поэтому, что РФФИ уделяет приоритетное внимание проблемам интенсивного развития и внедрения высокоскоростных телекоммуникационных технологий. Усовершенствование телекоммуникационной среды и соответственное повышение сложности технологий доступа к информационным сетевым ресурсам выдвигает в качестве одной из первоочередных - задачу разработки и внедрения методов и средств обеспечения информационной безопасности. При этом следует отметить, что актуальность и многоплановость проблемы обеспечения информационной безопасности требуют учета всех аспектов защиты национальных информационных ресурсов. Решение данного вопроса на современном этапе развития России усложняется вследствие существенного снижения национального экономического и непосредственно связанного с этим научно-технического потенциала. В данных обстоятельствах принципиально важно, что Экспертный совет РФФИ по телекоммуникациям и информационным системам уделяет указанной тематике должное внимание: в обзоре "Информационные системы и научные телекоммуникации" ("Вестник РФФИ" №4, декабрь 1998) отмечено, что в последние два года РФФИ финансирует проекты, непосредственно ориентированные на разработку средств защиты информационных систем на сетевом уровне, ряд проектов успешно завершен в 1998 году. К основным стратегическим направлениям в области развития телекоммуникационной среды для российских научных исследований РФФИ относит также вопросы обеспечения интеграции российского Интернет в мировое информационно-вычислительное пространство и наполнения информационными и вычислительными ресурсами на основе новейших телекоммуникационных технологий таких, как ATM/Frame Relay, IPv6. По нашему мнению, поддержка РФФИ проектов в области развития именно современных информационных и сетевых технологий, как приоритетных, позволит обеспечить полноправное партнерство российской информационной инфраструктуры в глобальной сетевой структуре мирового научного сообщества.

В настоящее время в мире сетевых технологий происходит событие огромной значимости: начинается внедрение новой версии Интернет протокола - IPv6. Предыдущая реализация IP версии 4 определила развитие всемирной глобальной сети Интернет и позволила ей принять ее современный облик. IPv6 будет не только способствовать дальнейшему росту сети, но и, вероятно, вызовет качественные изменения Интернет. Вобрав в себя лучшие черты своего предшественника и добавив новые функции, IPv6 повышает производительность сетевых устройств, упрощает настройку ее узлов, осуществляет поддержку программных средств, улучшающих качество обслуживания, средств организации взаимодействия в режиме реального времени. Важным преимуществом новой версии протокола IP является обеспечение безопасности работы в сети. IPv6 предлагает надежные механизмы защиты информации, как для предотвращения несанкционированных изменений, так и обеспечения конфиденциальности и аутентикации пересылаемой информации. Кроме того, архитектура нового протокола IPv6 обеспечивает фундамент для разработки приложений с защитой, что позволяет ожидать появления новых защищенных версий многих популярных приложений.

Эксперты считают, что все эти изменения приведут к появлению сети, которая будет удовлетворять большую часть информационных требований организаций и индивидуальных пользователей и позволит интегрировать все виды сервисов на одной сетевой платформе. Такую сеть иногда называют "Интернет нового поколения".

Мировое сообщество уже давно осознало необходимость перехода на новый Интернет протокол, что выразилось в появлении нескольких международных организаций, занимающихся тестированием IPv6, распространением информации о нем и реализацией качественного сервиса с применением IPv6. Это, прежде всего сеть 6BONE, ассоциация исследовательских и академических сетей 6REN и международный IPv6 Форум. Создание этих организаций должно способствовать дальнейшему развитию и росту популярности протокола IPv6. Большинство крупных компаний уже давно заметили появление IPv6, а дополнительные усилия, направленные сегодня на продвижение нового протокола, свидетельствуют о том, что члены сообщества Internet предпринимают еще одну попытку ускорить обновление одной их наиболее фундаментальных технологий Сети. "Речь идет об очень серьезных преобразованиях, и дело не сдвинется с мертвой точки, пока все заинтересованные стороны не активизируют свою деятельность в данном направлении", - подчеркнул научный директор Giga Information Group Стэн Шатт.

Эволюция сетевых технологий
Прошло сравнительно немного времени с тех пор, как Интернет сделал первые шаги в мире и России. Сегодня большинство ученых, преподавателей, студентов российских вузов и исследовательских институтов уже не может себе представить жизнь без того потока информации, которым их снабжает Интернет. Продолжается бурное развитие Интернет во многих других сферах жизни людей. Растет количество пользователей сети не только в столицах, но и во многих региональных и областных центрах России.

Внимание передовых исследователей и экспериментаторов в России в области сетевых технологий теперь должно быть направлено не только и не столько на работу с традиционным IP, но и на проблемы и возможности, предлагаемые Интернет технологиями нового поколения, опирающимися на IPv6. Развитие технологий дает возможность появляться новым приложениям, потребности которых, в свою очередь, способствуют дальнейшей эволюции технологий.

Интенсивное развитие сетевой инфраструктуры и сервисов увеличивает нагрузку на технологию, которая, оставаясь незаметной для конечного пользователя, обеспечивает все многообразие услуг Интернет.

Одновременно с развитием и усложнением сервисов сети видоизменялась и несущая технология - набор протоколов TCP/IP. Со временем Интернет протокол претерпевал множество модификаций, которые существенно улучшили многие его параметры. Однако быстрота и перспективы дальнейшего роста сети поставили перед Интернет протоколом, который используется в настоящее время, ряд неразрешимых проблем.

Роль академических сетей
Академические сети как в России, так и за рубежом всегда существенно опережают коммерческие сети по исследовательской, новаторской компоненте. Именно в этом и состоит отличие развития академических сетей от телекомовских - возможность проведения исследований с опережающими сегодняшнее состояние российского рынка перспективными планами, отработка всех уровней сервиса в пилотном режиме на базе существующей сетевой инфраструктуры. Поэтому в первую очередь исследованиями по протоколу IPv6 должны заинтересоваться именно исследовательские академические сети, а развитие исследовательской компоненты должно опережать рутинную составляющую инфраструктурной.

Отрадно заметить, что именно в области Интернет нового поколения некоторые российские исследователи работают наравне с коллегами из других стран. Так несколько российских организаций участвуют в работе экспериментальной сети 6BONE, в России впервые организован форум по IPv6, находящийся в непосредственной связи с международным IPv6 форумом.

Известно, что внедрение Интернет технологий и инфраструктуры в России отстает от запада, однако в области исследований и внедрения Интернет технологий нового поколения, базирующихся на IPv6, российские исследователи имеют возможность не только не отстать от западных коллег, но и пойти в авангарде развития самых новейших коммуникационных технологий. Ведь создать сеть, работающую по протоколу IPv6, с нуля легче, чем переводить уже существующую сложную IPv4 сеть на новый протокол. Как результат этого, российские исследовательские и академические сети имеют реальную возможность стать не просто потребителями разработок в области сетевых технологий и приложений, но и авторами новейших разработок, поставщиками идей и решений. Конечно, здоровое стремление к лидерству в технологии должно пониматься гораздо шире, чем только в области коммуникации, однако, в информационную эпоху только такая доктрина сможет привести к росту отечественных технологий и индустрии, к экспорту не природных ресурсов, а высших плодов человеческой деятельности - идей и разработок. Думается, что и государство должно поддержать исследовательскую деятельность, поскольку в настоящее время это более чем актуально и в немалой степени определяет наше будущее.

Недостатки IP версии 4
Два основных недостатка протокола IP версии 4 являются неотъемлемой частью самого протокола и принятых методик его реализации:

Недостаточность адресного пространства
В 70-е годы двадцатого века, когда внедрение Интернет протокола еще только начиналось, и сеть была не более чем средством общения нескольких немногочисленных групп ученых, адресное пространство в 32 бита считалось излишеством. Никто и предположить не мог, что такое количество адресов (примерно, 2 в 32-й степени) может когда-либо быть использовано. В середине 90-х появилась реальная угроза того что, IP адреса попросту закончатся, и тем самым прекратится рост Интернет. Только технология Classless Interdomain Routing в сочетании с ограничением количества выдаваемых адресов позволили избежать этой угрозы. Однако продолжающийся стремительный рост количества узлов в Интернет позволяет предсказать, что подобный кризис повторится уже в первой декаде 21-го века. Таким образом, необходим новый протокол, позволяющий адресовать существенно большее число узлов.

В данном вопросе существует и иная точка зрения, но она не выдерживает конструктивной критики. А именно, относительно широкое распространение получили технологии маскирования адресов, когда в пределах корпоративной сети используются либо специальные не маршрутизируемые адреса, либо любой блок адресов, не являющихся уникальными в пределах глобального Интернет. На границе такой сети применяются механизмы трансляции сетевых адресов или один из нескольких видов фильтрации поля адреса пакетов. Для этого достаточно иметь хотя бы один реально уникальный адрес в Интернет, который и присваивается граничной системе. Налицо экономия адресного пространства. Однако следует взглянуть на такую систему с более общей точки зрения.

В основе архитектуры Интернет всегда лежал принцип надежности, который для сетевого уровня выражается в принципе прозрачности. Прозрачность сетевого уровня заключается в том, что любой узел Интернет может связаться с любым другим. С внедрением механизмов трансляции сетевых адресов и не маршрутизируемых адресов этот принцип был нарушен. Нарушение прозрачности сетевого уровня привело к нескольким проблемам: во-первых, и наиболее важно то, что надежность работы многих участков сети существенно снизилась, во-вторых, не всегда стало возможно осуществление безопасного обмена данными между двумя узлами, в-третьих, разработчики новых приложений все больше тяготеют к использованию некоего протокола обмена, который обладал бы тем свойством, которого начал лишаться IP, а именно - прозрачности от исходной точки соединения до конечной. Примером последнего фактора служит появление концепции в разработке "все поверх HTTP". Понятно, что такой подход ведет к чрезмерному усложнению элементов, обеспечивающих работу приложений в сети, а также к нарушению самой философии Интернет.

Введение IPv6 помимо прочих положительных сторон позволит устранить одну из главных причин использования не уникальных адресов в Интернет - а именно, их недостаточность.

Рост нагрузки на маршрутизаторы
Дробление адресного пространства на небольшие блоки ведет к тому, что узловые маршрутизаторы Интернет должны содержать в своей памяти слишком большие таблицы маршрутизации. Помимо существенных требований к объему памяти это сильно замедляет поиск в таблицах и, соответственно, быстродействие маршрутизаторов вплоть до полного нарушения работы. Для избежания этого требуется полностью пересмотреть систему распределения адресного пространства, которая жестко привязана к используемой версии протокола.

Преимущества IP версии 6
Сообщество Интернет осознало потребность в замене традиционному IP протоколу еще в 1990 году. С того момента работа по модернизации нового протокола велась параллельно по нескольким направлениям. Часть результатов этих исследований вылилась в совместимые модификации IPv4, но, в общем, новый сетевой протокол получился несовместимым с IP версии 4. Таким образом, в эволюции IP произошел качественный скачок. С одной стороны отсутствие требования совместимости для нового протокола позволило полностью избавиться от всех известных недостатков IPv4, с другой же создало проблему организации безболезненного перехода со старой версии на новую. Избавляя новый протокол от старых недостатков и добавляя ему новую уникальную функциональность, разработчики IPv6 остались верны основной концепции сетей с коммутацией пакетов. Рассмотрим основные преимущества IPv6.

Достаточное количество адресов
Адресное пространство IPv6 было расширено с 32 бит до 128, что теоретически позволяет адресовать 2 в 128 степени узла - это больше, чем количество протонов в веществе планеты Земля. Реальная схема распределения адресов дает несколько меньшее количество адресуемых узлов, ввиду некоторой неэффективности любой системы адресации, но и этого адресного пространства человечеству должно хватить на несколько веков.

Многоуровневая система адресации
Помимо большей длины, IPv6 адреса отличаются более сложной структурой. Основной тип IPv6 адреса состоит из 3-4 иерархических уровней, каждый из которых отображает топологическую структуру IPv6 соединений. Способ выделения IPv6 адресов также следует топологическому принципу: провайдер самого верхнего уровня получает большой блок адресов, часть из которого он использует для своей сети, а часть распределяет между своими клиентами. Клиенты могут в свою очередь являться поставщиками услуг Интернет среднего уровня и дальше распределять блоки адресов между своими клиентами или сетями. Такой подход к распределению адресного пространства позволяет максимально агрегировать маршруты и снизить количество маршрутов в таблицах сетевых устройств. Однако это также означает, что при изменении топологии сети, например, при смене поставщика услуг Интернет, должны измениться и все адреса в сети, в которой переменилась точка подключения.

Автоматическая конфигурация
Поскольку архитектура IPv6 подразумевает возможность глобального изменения адресов в сетях, то многое сделано для максимальной автоматизации этого процесса. IPv6 вообще не требует конфигурации сетевых параметров. Сетевое устройство - клиент, работающее по протоколу IPv6, имеет возможность автоматически настроиться на новые параметры сети по нескольким сценариям: либо совсем без участия администратора в режиме, не сохраняющем состояния, либо с использованием механизмов, позволяющих администратору заранее задать некоторые параметры конфигурации. И, наконец, IPv6 устройство может быть настроено для работы в сети в ручном режиме. При использовании первого варианта - без сохранения состояния, изменение адреса затрагивает лишь маршрутизаторы.

Кроме того, IPv6 адрес может находиться в одном из трех состояний: рабочем, устаревшем или нерабочем. Наличие этих режимов позволяет сделать процесс глобальной смены сетевых адресов максимально безболезненным, не разрушающим установленные соединения, т.е. не прерывающим работу приложений.

Упрощение протокола
Анализ работы старой версии протокола IP позволил определить редко используемые свойства и, наоборот, идентифицировать в протоколе то, что использовалось часто, и максимально оптимизировать новый протокол. Так, заголовок IPv6 сделан фиксированной длины, а все специальные поля вынесены в дополнительные подзаголовки. Маршрутизатор может, особенно в случае аппаратной оптимизации, обрабатывать поля фиксированной длины существенно быстрее переменных, при этом дополнительные заголовки обрабатываются только в случае необходимости, если их обработка может повлиять на процесс передачи пакета по сети.

Дополнительные заголовки пакета
Многие свойства IP, которые раньше были реализованы отдельными механизмами, в IPv6 являются частью стандарта, например, механизм IPSEC стал частью самого протокола. Дополнительные заголовки образуют упорядоченную связанную структуру, следующую после IPv6 заголовка. Порядок дополнительных подзаголовков стандартизирован в протоколе таким образом, чтобы свести к минимуму затраты на их обработку. Стандарт IPv6 обеспечивает следующие важнейшие характеристики для обменов информацией в Интернет:

Мобильность. Все больше участникам информационного обмена требуется не только работать с сетью из одного установленного места, но и свободно перемещаться, оставаясь в сети. IPv6, используя наработки созданные для предыдущей версии, имеет механизмы, которые дают возможность пользоваться сетью в движении.

Гибкость маршрутизации. С развитием инфраструктуры сети, с появлением нового разряда приложений, которые требуют для своего исполнения гарантированного качества обслуживания от сети, администраторы сетей все чаще сталкиваются с необходимостью использования различных маршрутов для разных типов трафика. Дополнительный подзаголовок маршрутизации в IPv6 позволяет полностью контролировать маршрут пакетов, отправляя каждый пакет по наиболее оптимальному пути.

Повышенная безопасность работы в Интернет
Одним из важнейших доводов в пользу IPv6 является обеспечение этим протоколом повышенной безопасности при работе в глобальной сети. Развитие сетевых и информационных технологий приводит к актуализации проблемы обеспечения информационной безопасности. Особенно эта проблема важна для тех организаций, которые располагают собственными информационными ресурсами. Проблема обеспечения безопасности имеет множество граней, и решение ее должно быть комплексным набором мер технологического и административного характера. Нет такой технологии, которая одна могла бы обеспечить полную безопасность информации в функционирующей информационной системе. Защита информации должна осуществляться на всех уровнях ее генерации, переработки и использования. Эти уровни включают в себя и вычислительные ресурсы, и системы хранения данных, и персонал, управляющий информационной системой. Ключевым компонентом распределенных информационных систем является сеть, которая обеспечивает передачу информации между узлами ее получения, обработки и хранения. Компоненты, образующие корпоративную сеть, являются важнейшим звеном управления режимом безопасности организации, а также являются первичным средством защиты от несанкционированного доступа.

Вообще, меры по защите информации имеют основными целями обеспечение конфиденциальности, целостности и надежности информации. На сетевом уровне возможно обеспечить как передачу конфиденциальной информации, так и предотвратить ее несанкционированную модификацию в транзите. Кроме того, следует помнить, что тщательно разработанная и реализованная с избыточностью IP сеть сама по себе является гарантом сохранения коннективности даже в случае выхода из строя некоторых сегментов сети. IPv6 позволяет также однозначно идентифицировать участников обмена по Интернет протоколу, позволяя избежать попыток несанкционированного доступа с применением фальшивого IPv6 адреса.

Средства обеспечения безопасности IPv6
В отличие от предыдущей версии IP протокола в IPv6 механизм поддержки конфиденциального и авторизированного соединения является стандартным компонентом. Благодаря применению двух типов дополнительных заголовков (Encapsulating Security Payload и Authentication Header), пользователь или администратор сети может устанавливать шифрованное соединение, либо соединение с аутентикацией сторон, либо комбинацию этих двух режимов. Шифрование и аутентикация сторон в IPv6 реализуются с помощью различных криптографических алгоритмов, причем выбор конкретного алгоритма остается за пользователем. Российский пользователь может применять криптографические алгоритмы, сертифицированные соответствующими организациями в нашей стране.

Применение механизмов безопасности IPv6
Существуют несколько способов реализации защищенных соединений с помощью IPv6. Так, в простейшем случае клиентская программа на одном узле Интернет может установить такое соединение с сервером. При этом программное обеспечение сервера может удостовериться, что соединение исходит именно от авторизированного клиента и не подвергалось модификации в транзите. Кроме того, и клиент, и сервер могут шифровать информацию, передаваемую друг другу, так, чтобы ни один из транзитных узлов не мог восстановить или подвергнуть анализу поток данных в случае его перехвата.

В более сложном случае защищенные соединения могут быть установлены между маршрутизаторами нескольких частей корпоративной сети, соединенных посредством Интернет. В этом случае участки корпоративной сети будут обмениваться информацией через Интернет без опасения, что данные могут быть перехвачены, либо модифицированы в транзите. Таким образом, с помощью механизмов IPv6 может быть организована так называемая виртуальная частная сеть. Этот же метод может применяться для осуществления доступа в сеть организации для ее сотрудников, работающих с мобильных компьютеров или просто заходящих в сеть организации из других сетей.

Таким образом, стандарт IPv6 содержит адекватное решение задачи реализации системы безопасности информации на сетевом уровне. Стоит, однако, помнить, что одного лишь защищенного сетевого уровня недостаточно для реализации полноценной системы охраны информационных ресурсов организации. В эту систему входят физическая защита ресурсов, резервное копирование, защита узлов сети и используемого в ней программного обеспечения, а также обучение пользователей и персонала.

Защита информации в России
Эта тема для нас сейчас особенно актуальна, поскольку в подавляющем большинстве российских ВУЗов, академических институтов и других организациях работающих в Интернет, собственные информационные ресурсы представляют большую ценность. Благодаря использованию защищенных соединений IPv6 пользователи Интернет могут строить собственные виртуальные частные сети и полностью контролировать доступ к своим ресурсам как для пользователей Интернет, так и для собственных сотрудников, работающих из других сетей. В отличие от четвертой версии Интернет протокола, IPv6 не требует установки и настройки дополнительного программного обеспечения для этого.

Таким образом, пользователи, переходя на новый сетевой протокол и используя его возможности по защите информации, создают надежный фундамент для построения интегрированной системы обеспечения безопасности своих информационных систем.

Переход на новый протокол
Разработчики IPv6 предпочли отказаться от груза недостатков IPv4, но при этом им пришлось очень тщательно продумать процедуру перехода пользователей к новой версии. Переход должен осуществляться постепенно, проходя стадии от нескольких узлов IPv6, соединенных туннелями, через целые островки IPv6 коннективности к глобальному Интернет, работающему по протоколу IPv6.

Многие программно-аппаратные платформы уже сейчас имеют экспериментальные реализации стека IPv6. Создание экспериментальных сетей, тестирование различных аспектов конфигурации и отработка сценариев полного перехода на новый протокол является важнейшей задачей для всех, кто занимается коммуникационными технологиями. Ведь новый протокол должен быть протестирован намного более тщательно, чем тестируются новые приложения, поскольку весь Интернет будет работать с новым протоколом.

Распределение адресного пространства
Помимо тестирования протокола IPv6 в чисто исследовательской среде, сегодня уже можно полноценно работать в Интернет нового поколения. Региональные центры управления сетью уже начали распределение блоков адресного пространства, и все крупные поставщики Интернет услуг уже могут получить такой блок с тем, чтобы производить распределение адресного пространства уже для своих клиентов - поставщиков услуг Интернет среднего звена.

Эксперименты и внедрения
Важнейшую роль в разработке и внедрении протокола IPv6 сыграли и продолжают играть несколько международных организаций:

6BONE. Экспериментальный Интернет нового поколения, служит для обкатки протоколов маршрутизации и взаимодействия сетей на уровне опорной структуры Интернет нового поколения. Появившись как экспериментальная площадка рабочей группы IETF, 6BONE превратилась в добровольное объединение сетей Северной Америки, Европы и Японии, которое накапливает опыт работы с IPv6 и координирует свою активность с соответствующими комитетами IETF.

Российскую часть 6BONE представляют: Институт ядерных исследований РАН (Москва), Институт системного программирования РАН (Москва), Ярославский государственный университет (Ярославль), Уральская государственная академия железнодорожного транспорта (Екатеринбург), Научно-технический центр "Атлас" (Рязань).

6REN. Координационная инициатива исследовательских и академических сетей, которые предоставляют высококачественный транзитный сервис IPv6 в рабочем порядке.

IPv6 Форум
Мировой консорциум ведущих поставщиков сетевого оборудования, академических и исследовательских сетей и есть международная организация IPv6 Forum. Цель форума состоит в том, чтобы осуществлять продвижение протокола IPv6 путем создания и информирования рынка, доведения IPv6 до конечного пользователя и в конечном итоге создания высококачественного и безопасного Интернет нового поколения. IPv6 форум предоставляет всем заинтересованным людям и организациям доступ к знаниям и технологии глобальных сетей нового поколения.

Для достижения этих целей IPv6 форум будет заниматься:

- Созданием открытого, интернационального Форума экспертов в IPv6
- Обменом знаниями и опытом между членами форума
- Продвижением новых приложений и решений, основанных на IPv6
- Содействием созданию свободно взаимодействующих реализаций стандартов IPv6
- Решением проблем, препятствующих развитию IPv6
- Содействием развитию глобального и качественного сервиса.

IPv6 Форум не планирует создавать стандарты протоколов, этим должен заниматься Internet Engineering Task Force, однако, большая часть экспертов IETF состоит в IPv6 Форуме и вносит вклад в его работу.

Членами IPv6 форума уже являются известнейшие компании - разработчики сетевого оборудования и поставщики услуг связи.

Российский IPv6 Форум

Российский национальный IPv6 форум является официальным российским представительством международного IPv6 форума. Российский IPv6 форум создается и поддерживается специалистами Центра Интернет Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова и представителями центра управления Российской академической сети FREEnet.

В дополнение к общим задачам, решаемым международным IPv6 форумом, Российский IPv6 форум решает задачу создания русскоязычного сообщества пользователей и поставщиков решений и сервиса IPv6. На сервере форума можно найти большое количество информации по IPv6, а также множество полезных ссылок на ресурсы по данной тематике.

Что дальше?

Динамика развития Интернет сама по себе дает возможность предсказать экспоненциальное увеличение количества пользователей и узлов в Интернет, а также содержащейся и обрабатываемой в нем информации. IPv6 устранило с пути развития сети основную проблему, которая угрожала это развитие замедлить, - нехватку адресов. Таким образом, тенденция роста, наблюдаемая сейчас, скорее всего, сохранится. Есть и другой фактор, который следует принимать во внимание: развитие совершенно новых и неизвестных до сих пор типов сервисов и способов использования сети. Уже очевидно, что Интернет, как сеть с коммутацией пакетов, способен стать эффективной заменой традиционным коммуникационным сетям: телефонии, телевидению и радиовещанию. Трудно даже представить, насколько возрастет скорость развития сети, когда новые приложения станут также распространены, как, например, WWW. Помимо приложений, имитирующих стандартный сервис других сетей, будут появляться программные продукты совершенно новых типов, использующие все преимущества Интернет и пользовательских систем. Многие западные компании уже давно занимаются исследованиями интеллектуальных бытовых приборов - от холодильников до простых радиаторов отопления, и все эти устройства будут связаны между собой посредством Интернет. Весь этот дальнейший рост Интернет и прикладных технологий невозможен без Интернет с новым сетевым протоколом IPv6.

Россия, как великая мировая держава, не может себе позволить остаться в стороне от этого процесса. Научные кадры и опыт наших исследователей могут и должны быть использованы для работы с новейшими технологиями, в том числе и в области коммуникации, тем более что прецеденты уже есть. Российские исследователи принимают активное участие в работе IPv6 форума и 6Bone. Есть и планы вхождения в мировой Интернет нового поколения уже не в качестве экспериментаторов, а для предоставления полноценного сервиса. Примером воплощения этих планов в жизнь может служить тот факт, что 15 ноября 1999 года RIPE NCC (Регистратор IP адресов в Европе) выдал блок адресов SubTLA (Sub Top Label Aggregation Block) одному из крупнейших российских Интернет сервис-провайдеров - академической исследовательской сети FREEnet, что позволит ему уже в ближайшее время начать предоставление клиентам сети услуги по IPv6.

Сейчас, когда работа по внедрению и тестированию IPv6 еще только начинается, самое время для российских исследователей и специалистов подключиться к этому процессу и внести достойный вклад в формирование новой технологии мирового уровня. Отрадно, что некоторые российские ВУЗы и академические организации уже давно работают над внедрением и исследованием новой технологии.

Российский фонд фундаментальных исследований, который всегда был на переднем крае поддержки информационных проектов, может также внести достойный вклад в новый этап развития Интернет в нашей стране, поддержав разработчиков и исследователей новой технологии.

Copyright © 1997-2007 РФФИ | Дизайн и программирование: Intra-Center