Энергетические спектры и неравновесные состояния в твердых растворах на основе теллурида свинца

На главную | Контакты | Карта сайта

| Система Грант-Экспресс

| Новости РФФИ
| Объявления
| Подписка на новости

| Общие сведения о РФФИ
| Кто есть кто в РФФИ
| Состав совета Фонда
| Адрес и телефон для справок

| Устав РФФИ
| Указы Президента
| Постановления и распоряжения Правительства

| Нормативные документы

| Решения совета Фонда

| Конкурсы РФФИ
| Региональные конкурсы
| Международные конкурсы
| Программы РФФИ
| Финансовое обеспечение проектов

| Вестник РФФИ
| Газета Поиск
| Публикации в СМИ
| Книги, изданные при поддержке РФФИ
| Информационный бюллетень РФФИ
| Издания РФФИ

| Использование результатов
| Контроль использования финансовых средств

| Международная деятельность
| Научные фонды
| Ведомства и академии
| Библиотеки и информационные центры
| Полезные ссылки

| Издательство Wiley
| Издательство «The American Mathematical Society»
| Издательство Elsevier
| Американское физическое общество (APS)
| Издательство IOP Publishing Limited
| Издательство The Royal Society of Chemistry
| Издательство Springer

| Введение
| 2009 год
| 2010 год
| 2011 год

| WIN-1251
| KOI8-R
| English

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ И НЕРАВНОВЕСНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ НА ОСНОВЕ ТЕЛЛУРИДА СВИНЦА

1. Общий анализ проблематики исследований по заданному направлению

2. Совокупность исследований МСХС, проведенных при поддержке РФФИ Стабилизация положения уровня Ферми

Долговременные релаксационные процессы

Кинетика фотопроводимости

Явления в сильных электрических полях

Оптическое поглощение

Спектры фотопроводимости

Магнитные свойства

Термостимулированные токи

Электротермические неустойчивости

Диодные структуры

Теоретические модели

Прикладные аспекты

Заключительные замечания

3. Проблематика проектов РФФИ

Литература

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ

Еще одно экспериментальное подтверждение существования метастабильных состояний было получено при исследовании электротермических неустойчивостей, т.е. автоколебаний и автоволн в PbTe(Ga) [108]. Идея эксперимента состоит в следующем. В энергетическом спектре PbTe(Ga) имеется два примесных уровня, один из которых (основной) лежит несколько выше середины запрещенной зоны, а второй (метастабильный) под дном зоны проводимости. Вместе с зоной проводимости эти уровни формируют трехуровневую систему (рис.7). Если подсветка образца приводит к появлению неравновесных носителей заряда, возбужденных с метастабильных состояний, а приложенное электрическое поле достаточно для электротермического пробоя, в системе должны наблюдаться периодические колебания электрического тока и температуры. Увеличение тока сопровождается ростом температуры. При некоторой критической температуре образца рекомбинация неравновесных носителей заряда из метастабильного состояния в основное становится доминирующей, концентрация электронов падает, уменьшается ток, прекращается разогрев образца. После этого цикл повторяется.

Рис.21. Термоэлектрические неустойчивости (колебания тока) в монокристалле PbTe(Ga). [150].

Периодические колебания тока при T = 4.2 K и смещении U = 35 В показаны на рис.21a (размеры образца 3х0.8х0.5 мм). Изменение характера колебаний при вариации экспериментальных параметров представлены на рис.21 б,в,г,д. Рис.21 б соответствует увеличению давления гелия в измерительной камере (увеличение теплоотвода), в– повышению температуры окружающей среды (до 35 К), г– интенсивности подсветки и д – напряжения на образце (до 45 В).

Предполагая, что неустойчивости исчезают при температуре, близкой к критической температуре электротермического пробоя, энергию активации метастабильного состояния оценили как * 25 мэВ.

Другой тип колебаний наблюдался даже без постоянной подсветки. Неустойчивости были обнаружены при слабых смещениях после предварительного освещения образца в течение 10 с. Монотонная релаксация тока переходила в колебательный процесс после того, как ток достигал некоторой критической величины. Колебания не затухали неопределенно долгое время. В отличие от предыдущего случая, этот процесс не может быть понят в рамках теории электротермического пробоя.

Copyright © 1997-2007 РФФИ | Дизайн и программирование: Intra-Center