ریانووستی - علوم و فنون - هوافضا - کارشناس:علت جدانشدن "سایوز" از ایستگاه فضایی یک چرخ دنده شکسته بوده

09:24
25/12/1392

RUS ENG DEU FRA ARA PER ESP JPN CHN S CHN T |  | جستجو

مرور اخبار علمی هفته، 5 اسفند
مصاحبه اختصاصی با سفیر ایران در روسیه
چالش دموکراسی خیابانی در اوکراین
فرصت اندک رییس جمهور جدید ایران برای توافق هسته ای
حمایت ایران از سوریه تا کجا ادامه خواهد داشت؟

|  | هوافضا

# کارشناس:علت جدانشدن "سایوز" از ایستگاه فضایی یک چرخ دنده شکسته بوده

14:24 | | | 1389 / 07 / 02

مسکو، 2 مهر، خبرگزاری «ریانووستی»/ چرخ دنده ای با قطر دو سانتی متر که دو دنده از هفت دنده آن شکسته بود و توسط "فدوروف یورچیخین" مهندس مستقر در ایستگاه فضایی بین المللی در نزدیک دریچه ورودی "سایوز- تی ام آ-18" پیدا شد احتمالا علت ارسال سیگنال های غلط در مورد نقص عایق بندی بوده و باعث عقیم ماندن کل عملیات جداشدن سفینه فضایی شده است.

این مطلب را یک کارشناس فنی نزدیک به کمیسیون بررسی حادثه که خواست نامش فاش نشود روز جمعه به «ریانووستی» اطلاع داد.

جدانشدن سفینه سرنشین دار "سایوز- تی ام آ-18" از ایستگاه فضایی بین المللی که قرار بود روز جمعه انجام شود به خاطر مشکل فنی متوقف و 24 ساعت به تعویق افتاد. یورچیخین مهندس ایستگاه فضایی بین المللی، در درگاه ایستگاه، نزدیک به دریچه وردی سفینه، چرخ دنده را پیدا کرده است.

کارشناس در این خصوص گفت: "این چرخ دنده نه چندان بزرگ به خودی خود نمی تواند روی کار مکانیزم اتصال تاثیر بگذارد اما در هماهنگی با سیستم اتوماسیون حساس، باعث ارسال سیگنال های غلطی در خصوص نقص عایق بندی "سایوز" می شود که به طور کامل (روی مکانیزم) تاثیر می گذارد".

ارسال سیگنال های اشتباه در خصوص نقص عایق بندی از کامپیوتر ایستگاه، اجازه نداد که جداسازی انجام شود.

ارسال خبر | بازگشت به صفحه اصلی

اخبار مرتبط

16:46 26.07.1389 | فضانورد اوکراینی می تواند با سفینه روسی عازم ISS شود
13:34 16.07.1389 | احتمال تعویق پرتاب سفینه فضایی سایوز تا سال 2011
10:35 02.07.1389 | جدا شدن سفینه "سایوز" ازایستگاه فضایی بین المللی به تعویق افتاد
10:30 11.06.1389 | پرتاب موشک پروتون-ام باسه ماهواره گلوناس-ام ازفرودگاه فضایی بایکانور

امکانات

|  | © 1384 "ALL RIGHTS RESERVED" برخی از مطالب به افراد کمتر از 18 سال توصیه نمی شود