Kremlin.ru | СОБЫТИЯ | Досье

Kremlin.ru

Президент России

| НОВОЕ НА САЙТЕ
| ДОКУМЕНТЫ
| ПЕРВОЕ ЛИЦО
| ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ
| ФОТОАЛЬБОМ
| ПОДПИСКА
| ПОИСК
| АРХИВ ПЕРИОДИКИ
| ENGLISH VERSION

Национальные приоритеты
| Россия в СНГ
| Военная реформа
| Судебно-правовая реформа

ДОСЬЕ СОБЫТИЯ |

[Досье событий / Рабочая поездка в Архангельскую область / Справочные материалы] |

Рабочая поездка в Архангельскую область Мирный, космодром «Плесецк» 17 - 18 февраля 2004 года |  |

Из истории испытаний ракетно-космических комплексов на космодроме «Плесецк»

Ракета космического назначения «Молния-М» была разработана в конце 50-х годов в ОКБ-1 под руководством Генерального конструктора С.П.Королева для осуществления запусков межпланетных станций к Венере и Марсу. Фактически это ракета-носитель «Восход» с дополнительной четвертой ступенью – блоком «Л», разработанным в НПО им. С.А.Лавочкина. Жидкостной реактивный двигатель(ЖРД) для 4-й ступени разработан в начале 60-х годов в Центральном конструкторском бюро экспериментального машиностроения (ныне НПО «Энергия»). Это один из первых ЖРД с дожиганием генераторного газа в камере сгорания. На космодроме «Плесецк» проводятся пуски модернизированной ракеты-носителя «Молния-М» с 19 февраля 1970 года, которая используется для вывода на сильно вытянутые эллиптические орбиты спутников связи «Молния» и космических аппаратов серии «Космос». С космодрома «Плесецк» проведено 223 пуска ракеты-носителя «Молния-М», из них 216 успешных.

Унифицированная трехступенчатая ракета-носитель «Союз-У» создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7А и предназначена для выведения космических аппаратов на низкие околокруговые и слабоэллиптические орбиты. Ракета-носитель разработана в Центральном специализированном конструкторском бюро в 1971–1972 годах и изготовляется на заводе «Прогресс» (г. Самара). Летные испытания ракеты-носителя «Союз-У» проводились на космодроме «Плесецк» в 1973 году.

Основой для создания ракеты-носителя «Союз-У» послужили первые три ступени ракеты-носителя «Молния». Первоначально это была ракета-носитель «Восход», а затем различные модификации ракеты-носителя «Союз». После катастрофы 18 марта 1980 года была разработана пожаровзрывобезопасная модификация ракеты-носителя «Союз». Пуски ракеты-носителя «Союз» на космодроме «Плесецк» могут осуществляться с любого из трех стартовых комплексов, которые были построены в 1957–1961 годах для межконтинентальных баллистических ракет типа Р-7 и, начиная с 1965 года, переоборудованы для проведения запусков ракет космического назначения.

Первый пуск ракеты-носителя «Союз-У» – 18 мая 1973 года («Космос-559»). Всего на космодроме проведено 426 пусков этой ракеты-носителя, из них полностью успешных – 415. На орбиты искусственных спутников Земли выведено 422 космических аппарата.

Ракета космического назначения легкого класса «Космос-3М» создана под руководством М.К.Янгеля в начале 60-х годов в Особом конструкторском бюро № 586 (ныне ГКБ «Южное», г. Днепропетровск) на базе одноступенчатой баллистической ракеты средней дальности Р-14У. Была передана для изготовления и дальнейшего конструкторского сопровождения в производственное объединение «Полет» (г. Омск). Ракета предназначена для выведения космических аппаратов на эллиптические и околокруговые орбиты высотой до 1700 км с наклонениями плоскости орбиты 66, 74 и 83 градуса.

Используется для запусков низкоорбитальных навигационных и связных спутников, международной системы поиска КОСПАС-САРСАТ («Надежда») и спутников военного назначения. Ранее «Космос-3М» использовался для запусков спутников по программе «Интеркосмос» и геодезических спутников первого поколения.

Первый пуск ракеты-носителя «Космос-3М» с космодрома «Плесецк» состоялся 15 мая 1967 года («Космос-158»). Проведено 409 пусков, из них 384 полностью успешных. Выведено на орбиты спутников Земли 728 космических аппаратов.

Ракета-носитель «Циклон-3» является последней в серии космических ракет легкого класса, созданных на базе баллистических ракет в Особом конструкторском бюро № 586 (ныне ГКБ «Южное», г. Днепропетровск) под руководством М.К.Янгеля. Орбитальный вариант межконтинентальной двухступенчатой баллистической ракеты Р-36 стал основой для создания ракет космического назначения серии «Циклон».

В августе 1965 года были развернуты работы по созданию двухступенчатого носителя «Циклон-2» («Циклон-М») для запусков космических объектов на низкую околоземную орбиту.

Через 2 года были начаты работы по созданию трехступенчатой ракеты-носителя «Циклон-3», состоящей из ракеты-носителя «Циклон-2» и универсальной ступени С5М. Универсальная ступень С5М предназначена для транспортировки космических аппаратов на высокие околоземные орбиты.

Летные испытания «Циклона-3» проходили на космодроме «Плесецк» с 24 июня 1977 года по 12 февраля 1979 года. Всего было проведено 6 пусков, в ходе которых удалось досрочно выполнить намеченную программу испытаний.

С ее помощью на средневысотные приполярные орбиты выводятся космические аппараты «Метеор», «Океан», «Муссон» и АУОС, а также запускаются космические аппараты в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны России. В настоящее время проведено 120 пусков, из них 113 полностью успешных, запущен 231 КА.

16 мая 2000 года осуществлен первый пуск ракеты-носителя «Рокот». Ракетно-космический комплекс «Рокот» на космодроме «Плесецк» создается как космический комплекс двойного назначения и предназначен для одиночного и группового выведения на низкие и средние околоземные орбиты (в том числе полярные, приполярные и солнечно-синхронные) полезной нагрузки массой 1,9 т (на орбиту высотой около 200 км) и 1,25 т (на орбиту высотой 1500 км), а также утилизации снимаемых с вооружения комплексов межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 в соответствии с Договором о сокращении и ограничении СНВ от 31.07.91 г. Головным предприятием-разработчиком ракетно-космического комплекса «Рокот» является ГКНПЦ им. Хруничева. В настоящее время проведено 5 пусков, запущено 9 КА в рамках международных космических программ.

|  | В начало | Карта сайта | О сайте |  | | |