Авиакомпании | Аэропорты и аэродромы | Безопасность полетов | Аэронавигационное обслуживание | Международное сотрудничество | Воздушные перевозки | Внедрение RVSM в РФ | Транспортная безопасность

Об Агентстве
Открытая линия
Новости
Коллегия
ФЦП
Решения
Конкурсы
Лицензирование
Допуск перевозчиков к выполнению международных перевозок
Сертификация
Государственная регистрация воздушных судов
Оплата государственных пошлин
Поддержание летной годности
Организация использование воздушного пространства
АУЦ и ВКК
ЛМС
Учебные заведения ГА
Федеральное имущество
Финансы
Государственная служба
Антикоррупционная деятельность
Вакансии ФГУП
ИКАО
СМИ

Поиск Карта сайта

Бюллетени введенные в действие

№ п./п. | Изделие | Дата введения бюллетеня в действие | Номер бюллетеня | Тема доработок | Примечание
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Самолеты
| Ту-214 | 09.06. 2010г. | 214-184-БУ/БЭ | 1. Изменение версии программного обеспечения систем ВСУП-85-3,ВСУТ-85-3 на версии ИВУК. ВСУП-85-3.00005-01 и ИВУК. ВСУТ-85--3.00005-01. 2. Доработка связей системы СЭИ-85-2 с системой ВСУП-85-3. | По п.1 - с № 64502 по № 64510 и на№№ 64512, 64513; По п.2 - с № 64502 по № 64510 и на № 64512.I233
| Ту-214 | 09.06. 2010г. | 214-192-БУ | Доработка АСШУ-204М в части: 1 .Изменение версии системы АСШУ-204М на версию ИВУК. АСШУ-204М.00003-02 2.3амена версии блоков БВУУ-1-ЗМ на версию ИВУК. БВУУ-1-ЗМ.00004-03. | С №002 по № 010 и №№012, 013.
| Ту-214 | 09.06. 2010г. | 214-196-БУ | 1) Замена версии ПМО запросчика DME/p-85 ЕУ2 595 167-02 на новую -00157-06. 2) Уточнение электрической схемы радиодальномера DME/p-85 по исключению сигнала (Шасси убрано/ выпущено) с контакта MP5J. | С № 002 по № 008 и на № 010.
| Ан-140, Ан-140-100 | 17.08.2010 | С 140-0524-БЭ | РЭ, р. 030 "Противообледенительная система" Уточнение текста и рисунков |
| Ан-140, Ан-140-100 | 17.08.2010 | С 140-0525-БЭ | РЭ, р. 021 "Система кондиционирования воздуха" Уточнение текста и рисунков |
| Ан-140, Ан-140-100 | 17.08.2010 | С 140-0530-БЭ | РЭ, р. 028 "Топливная система" Уточнение текста и рисунков |
| Ан-140, Ан-140-100 | 17.08.2010 | С 140-0508-БЭ | РЭ, р. 057 "Крыло". Уточнение текста и рисунков |
| Ан-140, Ан-140-100 | 17.08.2010 | С 140-0522-БЭ | РЭ, р. 028 "Топливная система" Уточнение текста и рисунков |
| Ан-124-100 | 31.08.2010 | 165-БЭ-Г | РЭ, р. 031, 076, Альбом электросхем - установка табло сигнализации состояния реверсивного устройства на рабочем месте старшего бортинженера |
| Ан-124-100 | 31.08.2010 | 159-БЭ-Г | РЭ, р.012, р. 052-введение нейтрального положения крана 629600 управления гидроцилиндрами носового обтекателя. |
| Ан-124-100 | 31.08.2010 | 166-БЭ-Г | РЭ, р. 000, 012, 023, 031, 177, Альбом электросхем, ВЭД - замена ленточного магнитофона П-507-3БС на твердотельный регистратор речевой информации П-507М |
| Ан-124-100 и его модификации | 31.08.2010 | 704-БУ-Г | Гондолы двигателя, пилоны; - Повышение антикоррозионной защиты самолета (Нанесение профилактического состава на верхнюю заднюю балку пилонов навески двигателей, профилактического состава и герметика на крыло в зоне пилонов и обтекателей закрылков | 1. ЗАО "Авиастар - СП» с 0606 по 0803 (с 82042 по 82081); 2. ГП "Антонов" "Серийный завод Антонов" 0105,0106,0108,0208,0210, с 0301 по 0303
| Ан-124-100 и его модификации | 31.08.2010 | 693-БУ-Г | Связное оборудование, Замена ленточного бортового магнитофона П-507-3БС на твердотельный регистратор речевой информации П-507М | С 0606 (82042) по 0701 (82047), 0703 (82068), с 0707 (82074) по 0803 (82081)
| Ан-124-100 и его модификации | 31.08.2010 | 703-БУ-Г (Дополнение к бюллетеню № 635-БУ-В/Г | Гидравлический комплекс; органы управления и приборы контроля сети источников давления; введение нейтрального положения крана 629600 управления гидроцилиндрами носового обтекателя. | С 0606-0701, 0703, с 0707-0802 , 0301-0303.
| Ан-124-100 и его модификации | 31.08.2010 | 705-БУ-Г | Система управления самолетом; система управления закрылками; система управления предкрылками; замена болтов 3-ОСТ 112517-76 на болты 1.4000.5715.301.000 в карданных соединениях трансмиссии системы управления закрылками и предкрылками | 1. 0606-0701 (8242-82047), 0703 (82068), 0705, 0706, 0707-0803 (82074-82081) производства ЗАО "Авиастар - СП"; 2. 0105, 0106, 0108, 0208, 0210, с 0301 по 0303 производства филиала АНТК ГП "Антонов" "Серийный завод Антонов"
| Ан-124-100, Ан-124-100-150 | 31.08.2010 | 706-БУ-Г | Приборное оборудование; рабочие места старшего бортинженера и бортинженера по АО; установка табло сигнализации состояния реверсивного устройства на рабочем месте старшего бортинженера | С 0606 по 0803 (кроме 0702, 0704) производства ЗАО "Авиастар - СП"; 2. 0105,0106, 0108, 0208, 0210, с 0301 по 0303 производства филиала АНТК ГП "Антонов" "Серийный завод Антонов"
| Ан-140, Ан-140-100 | 07.09.2010 | С 140-1102-БЭ | Альбом электросхем. Раздел 025 «Бытовое оборудование", "РК, панели, щитки". Уточнение электросхемы самолета при установке розетки 200В, 400 Гц питания пылесоса. |
| Ил-96-400Т | 09.09.2010 | 32-БУ | Фюзеляж- Установка профилей над верхним грузовым люком и над щитком управления грузолюком. Улучшается дренаж крышки грузолюкоз. | Заводские номера 97693201001, 97693201002, 97693201003 (соответственно бортовые номера 96101, 96102, 96103).
| Ил-96-400Т | 09.09.2010 | 35-БД | Двери, люки, створки-Уетановка съёмных трубок на выходные кронштейны трубопроводов большой грузовой двери и установка пенала, трафарета внутри грузовой кабины | Заводские номера 97693201001,97693201002,97693201003(соответственно бортовые номера 96101,96102,96103).
| Ту-154М | 10.09.2010 | 154-6068БЭ | Раздел 1: Уточнение Регламента технического обслуживания РО-02-М. Раздел 2: Уточнение Технологических карт оперативного технического обслуживания к Регламенту РО-02-М. |
| Ту-214 | 10.09.2010 | 151-БК | Изменение у провода 02290FI-26 и сечения провода с БПДОУ-0,2 на БПДО-0,75 | С №64502 по № 64510 и на 64512
| Ан-140, Ан-140-100 | 10.09.2010 | С 140-1101БЭ | Альбом электросхем. Раздел 021 «Система кондиционирования» Уточнение электросхемы самолета, при установке переключателя САРД и информационного табло «САРД НЕ ГОТОВ» |
| Ту-214 | 14.05.2010 | 176-БУ/БЭ | Дополнительные указания к бюллетеню № 105-БУ/БЭ |
| Ан-140, Ан-140-100 | 22.09.2010 | С 140-0016БУ-Г | Система подготовки воздуха - Замена заслонки 3236А в трубопроводе отбора воздуха от 12-й ступени КВД МДУ №1 и №2 на заслонку 7297 с высокой скоростью перекладки | Ан-140 № 41250 (001); Ан-140-100 № 41251 (012); Ан-104-100 № 41252 (014)
| Ан-140, Ан-140-100 | 22.09.2010 | С 140-0014БУ-Г | Система электроснабжения переменным током. Уточнение электросхемы самолета при установке преобразователей ПТС-2500 в различных вариантах исполнения внутренней логики работы преобразователей. | Ан-140 № 41250 (001); Ан-140-100 № 41251 (012);
Вертолеты
| Ми-8 и его модификации |  | М3174-БР-Г | Введение в действие "Дополнения к Руководству по ремонту вертолета Ми-8, Книга III, Ремонт авиационного, радиоэлектронного оборудования и спецподвески. Для вертолета Ми-8, оборудованного аппаратурой речевой информации РИ-65Б" |
| Ми-8 | 03.09.2010 | М3168-БУ-Г | Установка аппаратуры речевой информации РИ-65Б | С № 0102 по №6354.
| Ми-8 и его модификации | 03.09.2010 | М3173-БЭ-Г | Введение в действие "Дополнения к Техническому описанию, Инструкции по технической эксплуатации и Регламенту технического обслуживания вертолета Ми-8, оборудованного аппаратурой речевой информации РИ-65Б" |
| Ка-226 | 15.09.2010 | 226-006-БЭ | Изменение Руководства по технической эксплуатации вертолета Ка-226 |
| Ка-226 | 15.09.2010 | 226-007-БЭ | Изменение Руководства по технической эксплуатации вертолета Ка-226 |
| Ка-32 Т, С | 13.04.2010г. | Ка-32Т/С-372- БЭ | Изменение «Руководства по технической эксплуатации», «Регламента технического обслуживания» вертолетов Ка-32 Т/С, АО в связи с выполнением работ по проверке чистоты масла в горизонтальных шарнирах колонки несущих винтов на отсутствие стальной стружки. | С 5503 по 5505, с 5701 по 5706, с 5901 по 5903, с 6001 по 6009. с 6101 по 6109, с 6201 по 6215, с 6217 по 6226, на 8601, на 8602, на 8604, с 8704 по 8720, с 8801 по 8810, с 8901 по 8910, с 9001 по 9008, на 9102, на9103.
Двигатели
| Двигатель АИ-9В | 04.03.2010г. | Н9В-40БЭ | Уточнение «Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя АИ-9В» |
| Д-18Т | 27.05.2010 г. | Н18Т-107БЭ | Руководство по технической эксплуатации -уточнение текста |
| РЭД-90 и РЭД-90М (Двигатель ПС-90А, ПС-90А-76) | 18.08.2010 | 94461-БЭ-Г | Силовая установка - перевод агрегатов РЭД-90 и РЭД-90М после отработки ресурса 10000 часов на эксплуатацию по техническому состоянию до наработки 20000 часов | РЭД-90 версии СПО 8.0 и РЭД-90М версии СПО 8.05, отработавшие первоначальный ресурс до первого капитального ремонта 10000 часов и не имеющие замечаний к работе.
| Д-436ТП | 27.08.2010 | Н43 6ТП-4БЭ | Уточнение Руководства по технической эксплуатации двигателя Д-436ТП |
| Д-436ТП | 27.08.2010 | Н436ТП-4БЭ | Уточнение Руководства по технической эксплуатации двигателя | Все двигатели
| Двигатель РУ19А-300 | 08.09.2010 | 111 БЭ-Г | Об установлении календарных сроков службы до 1-го ремонта и межремонтного 20 лет по техническому состоянию двигателям РУ19А-300. |
| ВСУ 10 (ВСУ-10-02) | 14.09.2010 | 075021310095 БЭ | Руководство по технической эксплуатации 21.00.020 РЭЗ (издание 1995 года) Уточнение текста |

Ресурс посетило пользователей.