Авиакомпании | Аэропорты и аэродромы | Безопасность полетов | Аэронавигационное обслуживание | Международное сотрудничество | Воздушные перевозки | Внедрение RVSM в РФ | Транспортная безопасность

Об Агентстве
Открытая линия
Новости
Коллегия
ФЦП
Решения
Конкурсы
Лицензирование
Допуск перевозчиков к выполнению международных перевозок
Сертификация
Государственная регистрация воздушных судов
Оплата государственных пошлин
Поддержание летной годности
Организация использование воздушного пространства
АУЦ и ВКК
ЛМС
Учебные заведения ГА
Федеральное имущество
Финансы
Государственная служба
Антикоррупционная деятельность
Вакансии ФГУП
ИКАО
СМИ

Поиск Карта сайта

О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 02 июля 2007 г. № 85
(Приказ Минтранса России от 17.11.09 № 206)
(Зарегистрирован в Минюсте России от 25.12.09 № 15833)
В соответствии со статьями 33 и 34 Федерального закона от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 1999, № 28, ст. 3483; 2004, № 35, ст. 3607, № 45, ст. 4377; 2005, № 13, ст. 1078; 2006, № 30, ст. 3290, 3291; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 29, № 27, ст. 3213, № 46, ст. 5554, № 49, ст. 6075; № 50, ст. 6239, ст. 6244, ст. 6245; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст.3616; 2009, № 1, ст. 17, № 29, ст. 3616) и в целях совершенствования нормативной правовой базы Министерства транспорта Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 02 июля 2007 г. № 85 «Об утверждении Правил государственной регистрации гражданских воздушных судов Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 17 сентября 2007 г., регистрационный № 10142) согласно приложению к настоящему приказу.
Министр И.Е. Левитин
Приложение
к приказу Минтранса России
от 17.11.09 № 206
В Правилах государственной регистрации гражданских воздушных судов Российской Федерации:
1. В пунктах 6, 23, 29 слова «Федеральная служба по надзору в сфере транспорта» в соответствующих падежах заменить словами «Федеральное агентство воздушного транспорта» в соответствующих падежах.
2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Данные о воздушном судне, которые необходимо включить в заявление:
тип (наименование, присвоенное изготовителем);
серийный (идентификационный) номер;
дата изготовления;
наименование изготовителя (фамилия, имя, отчество изготовителя воздушного судна самостоятельной постройки);
максимальная взлетная масса;
тип и количество установленных двигателей;
мощность (тяга) двигателя;
адрес заявителя.
3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Заявитель обеспечивает достоверность представленных данных».
4. Абзац шестой пункта 14 изложить в следующей редакции: «Наименование организации или фамилия, имя, отчество собственника, а также адрес его местонахождения (места жительства) указываются на русском и английском (по желанию заявителя для гражданских воздушных судов, выполняющих полеты за рубеж) языках».
5. Абзац первый пункта 32 исключить.
6. В пункте 35 слова «Законом Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 42, статья 2322)» заменить словами «Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52 (ч.1), ст. 5496; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 27, ст. 3122, № 45, ст. 5147).
7. В пункте 36 слова «заводом-изготовителем» заменить словом «изготовителем».
8. В приложении № 1 к Правилам:
1)в пункте 1 слова «Изготовитель, тип (наименование) воздушного судна» заменить словами «Государственный и регистрационный знаки RA - ...)»;
2) в пункте 2 слова «Государственный и регистрационный знаки RA - ...» заменить словами «Изготовитель, тип (наименование) воздушного судна».
9. В приложении № 3 к Правилам:
1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Ширина каждого символа (кроме букв I, M, W и цифры 1) и длина дефиса составляют две трети высоты символа. Ширина буквы I и цифры 1 составляет одну шестую высоты символа. Ширина букв М и W составляет не менее двух третей и не более одной высоты символа. Все символы и дефисы выполняются сплошными линиями и таким цветом, который обеспечивает хорошую контрастность с фоном. Толщина линий составляет одну шестую высоты символа»;
2) в пункте 3 слова «250 мм и не более 1000 мм» заменить словами «300 мм»;
3) в пункте 4 слова «250 мм и не более 1000 мм» заменить словами «300 мм (в случае недостатка свободного места на боковых поверхностях нижней части киля применяются символы максимально возможной высоты)»;
4) в пункте 5 слова «400 мм и не более 1500 мм» заменить словами «500 мм»;
5) пункт 5 дополнить абзацем третьим в следующей редакции:
«В случае недостатка свободного места применяются символы максимально возможного размера»;
6) в пункте 6 слова «1000 мм и не более 2000 мм» заменить словами «500 мм»;
7) в пункте 7 слова «1500 мм и не более 2000 мм» заменить словами «500 мм»;
8) пункт 9 исключить.

Ресурс посетило пользователей.