Авиакомпании | Аэропорты и аэродромы | Безопасность полетов | Аэронавигационное обслуживание | Международное сотрудничество | Воздушные перевозки | Внедрение RVSM в РФ | Транспортная безопасность

Об Агентстве
Открытая линия
Новости
Коллегия
ФЦП
Решения
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Конкурсы
Лицензирование
Допуск перевозчиков к выполнению международных перевозок
Сертификация
Государственная регистрация воздушных судов
Оплата государственных пошлин
Поддержание летной годности
Организация использование воздушного пространства
АУЦ и ВКК
ЛМС
Учебные заведения ГА
Федеральное имущество
Финансы
Государственная служба
Антикоррупционная деятельность
Вакансии ФГУП
ИКАО
СМИ

Поиск Карта сайта

О выделении отдельного пускового комплекса, обеспечивающего ввод удлинения ИВПП-1, МС, ССО, СП, метеооборудования, рулежных дорожек аэропорта «Кольцово» в эксплуатацию после проведенной реконструкции (Приказ Росавиации от 18.05.09 № 205)

В соответствии с пунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 396, проектом «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту «Кольцово», г. Екатеринбург, Свердловская область», разработанным ЗАО «НТПИ ТИ», получившим положительное заключение Главгосэкспертизы России № 620-08/ГГЭ-1820/04 от 25.09.2008 г., № 427-08/ГТЭ-1820/04 от 17.06.2008 г. и в целях обеспечения допуска к эксплуатации ИВПП-1, МС, ССО, СП, метеооборудования, рулежных дорожек после проведенной реконструкции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Выделить из 2 этапа 1 очереди и включить в состав 1 пускового комплекса следующие объекты, законченные строительством и подлежащие допуску к эксплуатации после проведенной реконструкции:
- усиление, уширение и удлинение искусственных покрытий (ИВПП-1, рулежные дорожки РД-А, РД-В, РД-С, РД-Е, РД-К, РД-L, РД-М, РД- N, грузовой перрон);
- установка ССО;
- установка метеооборудования,
- строительство VOR/DME;
- устройство кабельной канализации и кабельных переходов для линий связи, электроснабжения и ССО;
- реконструкция ТП-36-ОВИ;
- реконструкция ТП-39-ОВИ;
- реконструкция ТП-35-(ОРЛ-А);
- реконструкция ТП-18;
- строительство очистных сооружений;
- КРМ СП-90 с Мкпос-08L(78°) с ТП и ДЭС;
- замена КРМ СП-80 на СП-90 с МК =28R(258°);
- ГРМ (СП-90) с Мкпос-08L(78°);
- замена ГРМ СП-80 на СП-90 с Мкпос =26R(258°)
2. Приемку завершенных строительством элементов аэродрома, входящих в 1 пусковой комплекс, осуществлять в соответствии с требованиями НГЭА-92.
3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
Руководитель Г.К.Курзенков

Ресурс посетило пользователей.