Прокуратура Тульской области

Поиск: |  |

# Адрес и телефон

300600, Тула, пр-т Ленина, 55

Телефон дежурного прокурора: (4872) 36-43-07

# Новости

### 4 июня 2010

##

## По постановлению прокурора Зареченского района г.Тулы судом из-за нарушений требований пожарной безопасности деятельность ООО «Лесопродукция» приостановлена на срок 30 суток.

Прокуратурой Зареченского района г. Тулы 25.05.2010г. совместно с ОГПН Зареченского района г. Тулы проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности ООО «Лесопродукция», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, д. 304 кор.22

В ходе проверки установлено, что при эксплуатации бытовых помещений нарушены требования норм и правил в области пожарной безопасности, в том числе:

- не обеспечено обучение пожарно-техническому минимуму работников предприятия (п. 36 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников предприятий»)

- линии электроснабжения помещений не оборудованы устройствами защитного отключения (п. 4 ст. 82 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

- не проведен замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования (п.57 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»).

- не проведён противопожарный инструктаж работников организации. (п. 7 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»).

- разводка кабелей и проводов от распределительного щитка не выполнена в каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной арматуре соответствующих требованиям пожарной безопасности (п.6 ст.82 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

- монтаж электрооборудования выполнен с нарушением правил устройства электроустановок (соединение электропроводов выполнено с помощью скруток, отсутствует изоляция в местах соединения). (п. 2.1.21, п. 2.1.25, п. 2.1.26 ПУЭ)

- помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации. (п. А 4 приложения А п. 38 табл. А3. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)

- помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которая должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации. (п. 13 табл. 2 ст.7 п.3.3 ст.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления. Эвакуацией людей при пожаре.

Требования пожарной безопасности»)

- допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильников. (п. 60 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»).

- допущена эксплуатация газового баллона для снабжения газом бытовых газовых приборов без кожуха или шкафа выполненного из негорючих материалов запирающегося на замок и имеющего жалюзи для проветривания, а также имющего предупреждающие надписи “Огнеопасно. Газ”. (п. 121 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»).

- допущена установка металлических печей кустарного изготовления не отвечающих требованиям пожарной безопасности. (п. 72 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»).

При эксплуатации производственного цеханарушены требования норм и правил в области пожарной безопасности, а именно:

- допущено устройство в производственных помещениях встроенных помещений из горючих материалов. (п. 40 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»).

- не проведен замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования (п. 57 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»).

- цех не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации. (п. А 4 приложения А п. 9.2 табл. А3. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)

- цех не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которая должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации. (п. 17 табл. 2 ст.7 п.3.3 ст.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления. Эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»)

- допущено совместное хранение авторезины с другими материалами и товарами. (п. 498 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»).

- допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильников. (п. 60 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»)

- разводка кабелей и проводов от распределительного щитка не выполнена в каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной арматуре соответствующих требованиям пожарной безопасности (п.6 ст.82 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

- монтаж электрооборудования выполнен с нарушением правил устройства электроустановок (соединение электропроводов выполнено с помощью скруток, отсутствует изоляция в местах соединения). (п. 2.1.21, п. 2.1.25, п. 2.1.26 ПУЭ)

- допущено совместное хранение баллонов с ГГ и баллонов с кислородом. (п. 528 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»).

- допущено хранение баллонов с газами без навинченных на их горловины предохранительных колпаков. (п. 664 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»).

- не организована уборка помещений, где имеются выделения горючей пыли, стружки и т. п. которая должна проводиться методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей. (п. 203 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»).

В связи с этим 27.05.2010г. прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО «Лесопродукция» по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, по которому постановлением Зареченского районного суда г.Тулы от 03.06.2010г. деятельность ООО «Лесопродукция» приостановлена на срок 30 суток.