На новом сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре доступна более свежая информация и новости службы: http://hmao.sledcom.ru
skhmao Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

# Прочая информация

## Пластиковое окно и стеклопакет.

Эффективность пластиковых окон сохранять тепло определяется количеством камер в профиле и стеклопакете. Чем больше камер, тем теплее в комнате. Профиль с 3 камерами малопригоден для спальни, но удачно справиться с энергосбережением на кухне. В других комнатах разумнее установить окна с 5-камерным профилем, тогда они не будут промерзать даже в откосах. Маленькая деталь. Профиль с иностранной наклейкой и большим количеством камер, может не оправдать ваших надежд, если он не адаптирован к непростому российскому климату. К сведению, пластиковые окна кбе Москва производят именно из такого профиля. Для уверенности справьтесь у продавца и ознакомьтесь с документацией на пластиковые окна.

Со стеклопакетами сложнее. Рассматривая представленные вам конструкции стеклопакетов с разными свойствами, вы не определите на глаз их отличие. Стеклопакеты могут быть с обычным или энергосберегающим стеклом, значительно увеличивающими коэффициент сопротивления теплопередаче. Стеклопакеты, в камеры которых закачан сухой воздух, хуже сохраняют тепло, чем окна пластиковые стеклопакеты, которых заполнены инертным газом.

По одному количеству камер качество тепло- и звукоизоляции не установишь. Размер камер (расстояние между стеклами в них) одного окна из пластика должен быть разным. Это особенно влияет на шумопонижение. Улучшает свойство пластиковых окон установка в одном пакете стекол разной толщины или триплекса. Через 3-кмерный стеклопакет со стандартными 4 мм стеклами, установленными на одинаковом расстоянии друг от друга, будет неплохо слышно, что происходит на улице.

От качества профиля и фурнитуры зависят надежность и долговечность стеклопакета. Качественные пластиковые окна изготавливаются из армированного профиля, обеспечивающего жесткость и прочность конструкции. Закрепленная на таком профиле фурнитура не выйдет через неделю из строя, будет работать длительное время. Это не означает отсутствия полного ухода за ней. Следует постоянно следить за состоянием фурнитуры и при необходимости подтянуть крепежные шурупы, очистить от загрязнения и два раза в год смазать.

В зависимости от конструкции окна со стеклопакетом цена может значительно разнится. Экономя на качестве и приобретая окна с дешевыми комплектующими, вы, наверное, проиграете. В самом ближайшем будущем они запросят ремонта, а то и замены. Но и переплачивать не резон. Если вы круглый год живете с открытыми форточками, мало смысла, покупать дорогие энергосберегающие окна из пластика.

Никакие стеклопакеты не спасут вас, если пластиковое окно неправильно установлено. Поэтому внимательно проверяйте результаты работы монтажников и не принимайте окно до устранения всех допущенных ими ошибок.

Источник: oknaexpert.ru

- назад