2.4. Участие РФФИ в международном сотрудничестве в области научных телекоммуникационных систем и технологий

На главную | Контакты | Карта сайта

| Система Грант-Экспресс

| Новости РФФИ
| Объявления
| Подписка на новости

| Общие сведения о РФФИ
| Кто есть кто в РФФИ
| Состав совета Фонда
| Адрес и телефон для справок

| Устав РФФИ
| Указы Президента
| Постановления и распоряжения Правительства

| Нормативные документы

| Решения совета Фонда

| Конкурсы РФФИ
| Региональные конкурсы
| Международные конкурсы
| Программы РФФИ
| Финансовое обеспечение проектов

| Вестник РФФИ
| Газета Поиск
| Публикации в СМИ
| Книги, изданные при поддержке РФФИ
| Информационный бюллетень РФФИ
| Издания РФФИ

| Использование результатов
| Контроль использования финансовых средств

| Международная деятельность
| Научные фонды
| Ведомства и академии
| Библиотеки и информационные центры
| Полезные ссылки

| Издательство Wiley
| Издательство «The American Mathematical Society»
| Издательство Elsevier
| Американское физическое общество (APS)
| Издательство IOP Publishing Limited
| Издательство The Royal Society of Chemistry
| Издательство Springer

| Введение
| 2009 год
| 2010 год
| 2011 год

| WIN-1251
| KOI8-R
| English

2.4. УЧАСТИЕ РФФИ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ

РФФИ, как организация, поддерживающая фундаментальные исследования в России, активно поддержал усилия международного научного сообщества по формированию единого информационного пространства науки. Характерной особенностью деятельности РФФИ в 1996-1997 гг. в области развития научных телекоммуникаций стало расширение международного сотрудничества. Одним из наиболее значительных результатов данного сотрудничества явилась успешная интеграция ряда проектов РФФИ (например, 95-07-19375, 95-07-19187, 95-07-20035 ) в программу ACTS (Advanced Communications Technologies and Services - Передовые коммуникационные технологии и сервисы) Комиссии Европейского Сообщества (КЕС), осуществляемой в рамках 4-й базовой программы в области науки и техники (European Union's 4th Framework Programme for R&D), совместное с КЕС создание элементов телекоммуникационной инфрастуктуры и осуществление крупномасштабных апробаций новых технологий.

Значительную роль во внедрении новых технологий играло развиваемое РФФИ международное сотрудничество, в частности сотрудничество с Комиссией Европейского Сообщества (КЕС). В рамках сотрудничества с КЕС в области новых информационных технологий РФФИ была поддержана российская часть международного проекта NICE, благодаря чему была освоена принципиально новая для российских научных сетей технология - IP over ATM. Апробация данной технологии была осуществлена в ходе международных испытаний (NICE Global 360 Experiment 16-18 июня 1997 г.).

Важным результатом этого сотрудничества явилось также создание Национального центра высокоскоростных коммуникационных технологий (Russian National Host) для научно-методического обеспечения выполнения проектов по созданию телекоммуникационных и информационных систем.

2.4.1. Национальный центр высокоскоростных коммуникационных технологий (Russian National Host)

С целью координации работ и повышения конкурентной способности европейских телекоммуникационных корпораций и операторов связи в области высокоскоростных коммуникаций Генеральным Директором DGXIIIB Комиссии Европейского Сообщества была инициирована программа создания "национальных хостов" (National Hosts). Концепция национальных хостов предусматривает создание в каждой из стран Европы консорциума, в который входят операторы связи, исследовательские организации, координирующая правительственная организация. В настоящее время уже функционирует 23 национальных хоста, в состав которых входят крупнейшие операторы связи соответствующих стран (DTAG, France Telecom, Telefonica, Belgacom, Telenor SA и др.). Деятельность национальных хостов координируется Международной ассоциацией "Форум национальных хостов".

В июне 1997 года при активной поддержке РФФИ был создан Российский национальный хост (Национальный центр высокоскоростных коммуникационных технологий), который в сентябре 1997 года был принят в Форум национальных хостов.

В настоящее время в состав Российского национального хоста входят 4 исследовательские организации, на базе которых функционируют крупнейшие сетевые центры: Институт органической химии РАН, Институт теоретической физики РАН, Ярославский ГУ, Новосибирский международный Интернет-центр, а также общественная организация - Институт информационного общества. Координация работ осуществляется правительственной организацией - Российским фондом фундаментальных исследований. Ведутся переговоры о вхождении в консорциум с рядом операторов связи и ведущими компаниями, производящими телекоммуникационное оборудование.

Основными задачами Российского национального хоста являются:

- обеспечение участия российских организаций в международных испытаниях новых телекоммуникационных технологий;
- консультации и техническая помощь организациям во внедрении и использовании указанных технологий;
- техническое обеспечение национальных и международных мероприятий, использующих прогрессивные телекоммуникационные технологии (например, проведение распределенных видеоконференций), а также обеспечение работы территориально распределенных научных коллективов.

В работе Российского национального хоста активно участвовали авторские коллективы проектов 95-07-19375 и 95-07-19187, которыми были созданы:

- Пилотная подсистема обеспечения работы территориально распределенных научных коллективов;
- Мультикаст-сеть (сеть многоадресного вещания).

2.4.1.1. Пилотная подсистема обеспечения работы территориально распределенных научных коллективов

Пилотная подсистема узла маршрутизации представляет собой программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий:

- проведение распределенных конференций, семинаров и симпозиумов;
- проведение рабочих совещаний территориально распределенных научных групп;
- интерактивный обмен аудио- и видео-информацией, совместная работа с программными приложениями.

В состав подсистемы входят:

- аудио/видео комплекс, обеспечивающий ввод и манипуляцию аудио/видео данными из различных источников;
- аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий прием/передачу мультимедийной информации через компьютерные сети;
- набор программных приложений для централизованного координирования распределенных конференций.

2.4.1.2. Мультикаст-сеть (сеть многоадресного вещания)

В 1997 г. была создана экспериментальная мультикаст-сеть и достигнуто соглашение об обмене мультикаст-трафиком с рядом российских сетей, а также с сетью ECRC, что в свою очередь позволяет принимать потоки данных из глобальной логической сети Mbone. К сожалению, перегруженность международного канала РФФИ диктует необходимость ограничивать пока трафик Mbone полосой 70 Кбит/с. Мультикаст-сеть активно использовалась для проведения многочисленных мероприятий, в том числе и международных конференций.

2.4.2. Апробация внедренных технологий

Апробация новых технологий была осуществлена в рамках тестовых мероприятий совместно с проектом ЕС NICE/ACTS, а также с Программой "Интернет" Института "Открытое Общество" (Фонд Сороса).

В 1997 году совместно с международным проектным консорциумом NICE/ACTS были проведены следующие распределенные видео-конференции и семинары:

- Международный семинар стран СНГ и Центральной и Восточной Европы (CEE/NIS Workshop) - январь;
- Международная конференция "Broadband Communications for Research and Education - Collaboration between Russia and European Union" (BBCC) в рамках международного распределенного видео-конгресса Global 360 - июнь;
- Международная конференция "Smart Communities" - сентябрь;
- Международное совещание "Internet and Broadband Communications in CEE/NIS" - ноябрь.

В указанных мероприятиях принимали участие сотрудники, члены Экспертного совета и грантодержатели РФФИ. В техническом обеспечении перечисленных распределенных конференций участвовали исполнители проектов 95-07-19375 и 95-07-19187.

При проведении этих мероприятий была использована технология передачи данных различных типов по IP сети при работе с различными канальными уровнями, в том числе и ATM. Изображение, звук и компьютерные данные передавались и контролировались при помощи программного обеспечения, специально разработанного для проведения крупномасштабных модерируемых телеконференций, телесовещаний и телесеминаров. В период подготовки и проведения этих мероприятий были спроектированы и инсталлированы ATM сети различной конфигурации и степени сложности с использованием оборудования многих известных фирм-производителей: FORE Systems, Cisco Systems, Alcatel. Кроме того, была проведена адаптация ATM оборудования к физическим каналам различного типа.

Наиболее масштабным из перечисленных выше мероприятий явился международный распределенный видео-конгресс Global 360 (17-18 июня 1997 г.). В рамках этого конгресса, сессии Международной конференции Broadband Communications for Research and Education (ИОХ РАН, Москва), а также сессии конференций по близкой тематике в г. Калгари (Канада) и г. Мадейра (Португалия) транслировались в 12 стран Европы и Северной Америки. С этой целью впервые в России был инсталлирован и использован международный АТМ-канал.

Российский фрагмент АТМ-сети включал три АТМ-коммутатора, две рабочие ISABEL-станции и одну рабочую станцию, выполняющую роль терминала управления и аналогового Mbone-шлюза. АТМ-коммутатор был соединен по IISP c FORE PNNI cloud. Внешний аудио- и видеотрафик (unicast), приходящий через FORE-IP PVC в ИОХ, маршрутизировался на коммутатор LS1010 поверх классического IP. Российский фрагмент АТМ-сети содержал три подсети: FORE-IP, Classical IP и LANE.

Более подробную информацию о данном событии можно найти по адресу http://www.free.net:8001/Projects/NICE/BBCC/main.ru.html.

Совместно с Программой "Интернет" Института "Открытое Общество" (Фонд Сороса) было проведено 13 межрегиональных видео-конференций, посвященных открытию университетских центров Интернет в следующих регионах: Новгород, Петрозаводск, Тверь, Барнаул, Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород, Кемерово, Уфа, Ижевск, Омск, Томск, Иркутск.

Количество локальных групп, находившихся в различных организациях и активно участвовавших в сессиях перечисленных видео-конференций, составляло от 4 до 8.

При проведении видео-конференций использовались свободно распространяемые приложения VIC, VAT, WB и nt. В качестве транспортного протокола для передачи аудиовизуальной информации использовались протоколы RTP/UDP/IP с применением технологии многоадресной рассылки (Multicast). Основным протоколом маршрутизации мультикастных пакетов был протокол PIM, хотя на отдельных участках иногда использовался и протокол DVMRP.

Copyright © 1997-2007 РФФИ | Дизайн и программирование: Intra-Center