www.rian.ru

# ارتفاع ایستگاه فضایی بین المللی برای اتصال "پراگرس" افزایش می یابد

25/05/1389 15:08

مسکو، 25 مرداد، خبرگزاری «ریانووستی»/ ارتفاع مدار ایستگاه فضایی بین المللی قرار است روز پنجشنبه 2 کیلومتر افزایش یابد تا پهلوگیری با سفینه "پراگرس" را که برای 10 سپتامبر برنامه ریزی شده و مراجعت سفینه "سایوز تی ام آ-18" در 24 سپتامبر را امکان پذیر نماید. این خبر روز دوشنبه در اطلاعیه پایگاه خبری مرکز هدایت پرواز منتشر شد.

در این اطلاعیه آمده است: "این مانور با استفاده از هشت موتور مخصوص پهلوگیری و تغییر جهت سفینه "پراگرس ام-06 ام" که به مدول "زوزدا" متصل شده، انجام می شود".

موتورها روز پنجشنبه 19 ماه اوت (28 مرداد) در ساعت 00:03 به وقت مسکو (18 ماه اوت ساعت 20:30 به وقت گرینویچ) روشن می شوند و 658 ثانیه کار می کنند. در نتیجه روشن شدن موتورها، سرعت ایستگاه به میزان 1,3 متر در ثانیه افزایش یافته و ارتفاع متوسط آن با 2,2 کیلومتر افزایش، به 355,5 کیلومتر می رسد.

اخبار مرتبط

16:46 26.07.1389 | فضانورد اوکراینی می تواند با سفینه روسی عازم ISS شود
10:35 02.07.1389 | جدا شدن سفینه "سایوز" ازایستگاه فضایی بین المللی به تعویق افتاد
21:46 27.05.1389 | دانشمندان: انفجاری عظیم و فوران پلاسما درخورشید به وقوع پیوست
16:00 28.04.1389 | باکو و کییف قصد دارند طرح پرتاب ماهواره آذربایجان را اجرا کنند