www.rian.ru

# دلیل ساقط شدن ماهواره های گلوناس سوخت بیش از حد در بلوک شتاب دهنده بود

19/09/1389 16:35

مسکو، 19 آذر، خبرگزاری «ریا نووستی»/ "گنادی رایکونوف" مدیر کمیسیون دولتی بررسی علل سقوط ماهواره های گلوناس و مدیر عامل مرکز پژوهشی "ماش" به «ریانووستی» اطلاع داد که دلیل اصلی نقص فنی که منجر به ساقط شدن سه ماهواره "گلوناس-ام" شد ازدیاد بیش از حد سوخت به میزان 1,5-2 تن هنگام سوختگیری بلوک شتاب دهنده "د ام-3" در بایکانور بوده که می تواند به خاطر نقص فنی در سنسور سوخت یا اشتباه انسانی باشد.

وی گفت: "ما دلایل دیگر را نیز بررسی می کنیم اما دلیل اصلی در سوختگیری بیش از حد بلوک شتاب دهنده در بایکانور بوده است. البته مشکل سکوی سوختگیری بایکانور مطرح نیست بلکه یکی از سنسورهایی که سطح سوخت را نشان می دهد، دارای نقص فنی بوده است. به غیر از این ما اشتباه از سوی پرسنل در این حادثه را نیز از نظر دور نمی کنیم.".

به گفته وی احتمالا کمپانی موشک سازی "انرگیا" نیز مقصر این حادثه می تواند باشد.

اخبار مرتبط

12:21 09.10.1389 | رییس آژانس فضانوردی روسیه توبیخ شد
12:28 24.09.1389 | دو ماهواره ذخیره "گلوناس" روسیه فعال خواهند شد
15:24 23.09.1389 | ماهواره نسل جدید گلوناس-کا به سمت "پلیستسک" روانه شد
12:41 23.09.1389 | نتایج بررسی علل سقوط گلوناس ها پس از 15 دسامبر منتشر خواهد شد